ANEXA 2
	SF lucrarea nr. 4/2011:  Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană pe străzile : 

Neajlov (parţial), Nicolae Stoica de Haţeg (parţial), Dimitrie Dinicu (parţial), Jakob Ehler (parţial), Irene Mokka (parţial), Calea Urseni nr. 129
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei :  Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană pe străzile : 
Neajlov (parţial), Nicolae Stoica de Haţeg (parţial), Dimitrie Dinicu (parţial), Jakob Ehler (parţial), 
Irene Mokka (parţial), Calea Urseni nr. 129, lucrarea nr. 4/2011
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV;

b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY 4x16mmp;
d. tipul stâlp: de beton, tip SCP10001;
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 2.343 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   398.404,60 LEI  adică  115.452,80  EURO
   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 
din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)
     - SF lucrarea nr. 5/2011: Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană în zona delimitată de străzile : Martir Dumitru Jugănaru, Cheia (A. Ferkel Şuteu), Azuga, măgura, Crivaia – careu de blocuri
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană în zona delimitată de străzile : Martir Dumitru Jugănaru, Cheia (A. Ferkel Şuteu), Azuga, măgura, Crivaia – careu de blocuri, lucrarea nr. 5/2011;
2. Amplasamentul:  Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY 4x16 mmp;

d.  tipul stâlp : de beton, tip SCP-1001, şi de metal, tip parc,
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 783 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   96.766,40 LEI    adică   28.041,70  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)
      - SF lucrarea nr. 6/2011: Extindere reţea de iluminat public  prin pozare subterană pe străzile : Lacului (parţial), Fructelor (parţial), Fraternităţii (parţial), Pavel Jumanca (parţial), Stiinţei, Intrarea Petalelor (parţial), Intrarea Cerceilor (parţial)
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei: Extindere reţea de iluminat public  prin pozare subterană pe străzile : Lacului (parţial), Fructelor (parţial), Fraternităţii (parţial), Pavel Jumanca (parţial), Stiinţei, Intrarea Petalelor (parţial), Intrarea Cerceilor (parţial), lucrarea  nr. 6/2011;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY   4x16 mmp, ;

d.  tipul stâlp : de beton, tip SCP-1001, şi de metal, tip parc,
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 1.045 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   196.919,00 LEI    adică   57.064,70  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)
      - SF lucrarea nr.7/2011: Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană pe str. Viitorului
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public prin pozare subterană pe str. Viitorului, lucrarea nr. 7/2011;
2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane;
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACAbYY 4x16 mmp;
d.  tipul stâlp: de beton, tip SCP10001 

4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 170 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   37.425,50 LEI    adică   10.845,50  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)
       - SF lucrarea nr. 8/2011: Iluminat arhitectural Biserica Ortodoxă Română (Catedrala Veche) din Piaţa Alexandru Mocioni
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Iluminat arhitectural Biserica Ortodoxă Română (Catedrala Veche) din Piaţa Alexandru Mocioni, lucrarea nr. 8/2011
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane, pozare;
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACAbYY 4x16 mmp;

·                             CYY 3x2,5 mmp
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 85 m
    cablu iluminat : 1680 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   477.151,40 LEI    adică   138.272,70  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)
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