OPERATOR ECONOMIC
    ___________________
    (denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legea 98/2016




[bookmark: _Hlk138933560]Subsemnatul, .................. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în    calitate de .............................................. al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin oferta depusa la achizitia directa- „Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru imobil amplasat pe strada Vasile Alecsandri, nr.1, SAD 7”, nu mă aflu în situaţia generarii unui conflict de interese, astfel cum este acesta definit la art 59 din Legea 98/2016, respectiv:
· nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
· nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul achizitiei publice, ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016.
Persoane ce dețin funcții de decizie in cadrul autoritatii contractante  şi/sau în legătură cu prezenta achizitie: 
Dominic Samuel Fritz -Primar;
Ruben Latcau -Viceprimar;
Romocean Paula-Ana -Viceprimar;
Matei Cristian Creiveanu - Administrator Public;
Adina Pokker - Secretar General;
Mihai Dorin Florescu- Director General Directia Generala de Investitii si Mentenanta;
Steliana Stanciu -Director Directia Economica;
Corina-Diana Coroian - Sef Serviciul Achizitii Publice;
Lucian Mihai Buda - Sef Serviciul Retele Publice
Cristian Ovidiu-Ilie Jenariu– Director Executiv – Directia Juridica;
Liviu Andron - Sef Serviciul Contabilitate Publica;
Eliza-Angela Cristiu - Consilier Compartiment Fond Locativ;
Nicoleta Ramona Dolha -Consilier Compartiment Spatii Utilitare Servicii Conexe;
Silviu Apostolovici – Inspector de specialitate, Serviciul Achizitii Publice


Consilieri locali: Lorenzo Flavius Barabas; Razvan-Alexandru Barta; Alin-Călin Bătrîn; Stefan Corban; Silvia-Gabriela Chițac; Roberto-Sebastian David; Dan Aurel Diaconu; Imre Farkas; Sorin Gabriel Ionescu; Roxana – Teodora Iliescu; Andra Anca Lapadatu; Sandu Constantin Stefan; Andreea Medisanu; Ovidiu Merean; Larisa Mihala; Elena – Rodica Militaru; Simion Mosiu; Nicoleta-Adriana Neculiță; Razvan-Gabriel Negrisanu; Sorin-Marius Povară; Silvia-Elisabeta Radoicovici; Mihaela-Paula Rusu; Ilie-Vasile Sîrbu; Ioan Alexandru Szatmari; Sorin-Ion Zavelița 
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea achizitiei: 
Camelia Croicea – Director Executiv, Directia Revitalizare si Sustenabilitate Urbana
Florentin Ciurea – Consilier Serviciul si Reabilitari Cladiri Publice
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice alte documente in sustinerea celor declarate.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.


Data completării ………………..		                        	                                 Operator economic                                                                
                                                                                                              ………………...............................
                                                                                                                (semnătura autorizată si stampila )

















OPERATOR ECONOMIC
    ___________________
    (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA 
IN SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016


Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al ............................................
……………………………….……………………………………(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaratii, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea unui grup infracţional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infracţiuni de corupţie ( art. 289-294 din Legea nr. 286/2009) şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie ( art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 ), infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000) , acte de terorism, ( art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004) , spălarea banilor, (art. 29 din Legea nr. 656/2002) , traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009), fraudă, ( art. 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995).
	De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals în declaratii ca nici un membru al organului de administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus. 
	Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ................................                                                                      Operator economic
                                                                                                              ………………………………………
                                                                                                                    (semnătura autorizată si stampila )






OPERATOR ECONOMIC
    ___________________
    (denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016


Subsemnatul(a).............................................................................................. reprezentant împuternicit al ………………………………………………………….........    (denumirea/numele operatorului economic)  în calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect   –Lucrari de modernizare in 
vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru imobil amplasat pe strada Vasile Alecsandri, 
nr.1, SAD 7 organizată de MUNICIPIUL TIMISOARA, 
declar pe propria răspundere sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile  pentru fals in 
declaratii că:
	- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit. 
	De asemenea, declar pe propria răspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii că:
	a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art. 51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.
b) nu ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;  
  	c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea;  
   	d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  
   	e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  
   	f) nu am participat la la pregătirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta participare nu a condus la o distorsionare a concurenţei;  
   	g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce imi reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;  
   	h) nu voi transmite declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;  
  	 i) nu am încercat si nu voi incerca să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire si nu voi furniza informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către subscrisa.  
	Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

        
Data completării ................................
                                                                                                      Operator economic,
                                                                                                      ..............................................
                                                                                                                   (semnătura autorizată si stampila )






















OPERATOR ECONOMIC
___________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca
Denumirea contractului: -Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de
securitate la incendiu pentru imobil amplasat pe strada Vasile Alecsandri, nr.1, SAD 7, achizitie directa 
organizată de Municipiul Timisoara, în calitate de autoritate contractantă.
Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al ………………….......…….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez, pe parcursul executarii 
contractului, sa respect obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite 
prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.
(Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor www.mmediu.ro; Ministerul Muncii si Justitiei Sociale www.mmuncii.ro )
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii în preţul ofertat.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii, conform art 326 din Codul Penal.
        
Data completării ................................
                                                                                                      Operator economic,
                                                                                                      ..............................................
                                                                                                                   (semnătura autorizată si stampila )




















OPERATOR ECONOMIC
....................................................
 (denumirea/numele ofertantului)



FORMULAR PROPUNERE TEHNICA


	Cerinte prevazute in Caietul de sarcini nr. TMI2026-037065/18.08.2026

	Propunere tehnica ofertant

	
	

	CAPITOLUL 5: IPOTEZE ȘI RISCURI

	În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:
a.	serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
b.	nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului;
c.	toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea lucrărilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;
d.	buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.
În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:
i.	întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz;
ii.	apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori implicați și anume: Executant, Proiectant, Autoritățile Competente, Autoritate Contractantă;
iii.	existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;
iv.	neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor din Contractul ce rezultă din această procedură;
v.	apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului/ /proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;
vi.	adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;
vii.	datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
viii.	depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică;
ix.	sistări ale lucrărilor datorate de descoperirea unor vestigii arheologice;
x.	apariția unor condiții geotehnice, hidrologice, de mediu, etc., diferite față de proiect, din cauza faptului că nu s-a executat în mod corespunzător obiectul prezentului contract, și/sau traseul recomandat sau soluțiile tehnice definite se dovedesc a fi neviabile;
xi.	identificării incomplete / necorespunzătoare a rețelelor de utilități, care poate conduce la întârzieri și costuri suplimentare în realizarea proiectului;
xii.	neavizării de către Beneficiar a rapoartelor și livrabilelor din	cauza conținutului necorespunzător al acestora și care poate conduce la întârzieri în  desfășurarea lucrărilor;
xiii.	întârzierea în mobilizare a personalului Executantului/Executantului;
xiv.	întârzierea în mobilizare a resurselor tehnico-materiale ale Executantului/Executantului
xv.	desfășurarea îngreunată a activităților în cadrul contractului din cauza unor situații speciale/restricții impuse. (ex. Pandemia COVID 19, conflicte militare)
xvi.	întârzieri datorate desfășurării lucrărilor cu obiectivul aflat  parțial în exploatare

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.
	

	CAPITOLUL 7: ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

	7.1. SCOPUL ȘI PRINCIPIILE METODOLOGIEI DE ABORDARE

	Prezenta metodologie definește modul de organizare, planificare și derulare a activităților aferente contractului de execuție, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, Legii nr. 50/1991,  HG nr. 343/2017 și ale celorlalte reglementări tehnice și legale aplicabile.
Executantul va aplica principii de management de proiect, adaptate specificului contractului, astfel încât toate etapele de execuție să fie realizate controlat, transparent și corelat.
	

	7.2. PRINCIPII GENERALE DE LUCRU

	Executantul va asigura:
•	o abordare integrată a tuturor specialităților (arhitectură, structură, instalații, etc.);
•	coerența informațiilor între etapele Proiectul Tehnic și execuție;
•	continuitatea logică a etapelor – fiecare fază tehnică fiind bazată pe rezultatele validate ale fazei precedente;
•	trasabilitatea deciziilor tehnice și economice, prin documente de analiză, sinteză și raportare;
•	management activ al riscurilor și control al calității pe parcursul întregului contract.
	

	7.3. ETAPIZAREA METODOLOGICĂ A ACTIVITĂȚILOR

	Execuția lucrărilor se va realiza în baza Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție aprobate, cu respectarea Autorizației de Construire, a prevederilor Contractului și a legislației aplicabile în vigoare.
Executantul va asigura implementarea lucrărilor într-o manieră planificată, controlată și corelată cu documentația tehnică elaborată în etapele anterioare.
În cadrul acestei etape se vor realiza următoarele activități principale:
•	organizarea de șantier și mobilizarea resurselor necesare (personal, utilaje, materiale);
•	execuția lucrărilor pe categorii și specialități, în conformitate cu Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție;
•	respectarea graficului de execuție și actualizarea acestuia în funcție de progresul lucrărilor;
•	coordonarea activităților între specialități și subcontractori, în vederea asigurării continuității și corelării lucrărilor;
•	implementarea sistemului de management al calității, inclusiv verificări pe faze determinante, testări și recepții intermediare;
•	respectarea cerințelor privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și a măsurilor de protecție a mediului;
•	gestionarea neconformităților și aplicarea măsurilor corective, în colaborare cu Proiectantul și Beneficiarul;
•	întocmirea documentelor de execuție (procese-verbale, situații de lucrări, rapoarte de progres etc.);
•	pregătirea documentației necesare pentru recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală.
Execuția lucrărilor va fi permanent corelată cu activitatea de asistență tehnică a proiectantului, asigurându-se astfel conformitatea lucrărilor cu soluțiile tehnice aprobate și adaptarea acestora, dacă este cazul, în limitele prevederilor legale și contractuale.
	

	7.4. ORGANIZAREA ȘI MANAGEMENTUL PROIECTULUI

	Executantul va institui un sistem de management de proiect, care va include:
•	desemnarea unui Manager de Proiect, responsabil cu coordonarea generală, comunicarea și raportarea către Beneficiar;
•	elaborarea unui Plan de management al execuției, care va cuprinde graficul de lucru, livrabilele, termenele, responsabilitățile și riscurile identificate;
•	raportări periodice către Beneficiar (minim lunar sau la finalul fiecărei faze tehnice).
	

	7.5. CONTROLUL CALITĂȚII

	Executantul va implementa un sistem propriu de asigurare și control al calității, care va cuprinde:
•	respectarea cerințelor fundamentale de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995;
•	proceduri tehnice pentru fiecare categorie de lucrări;
•	instrucțiuni de lucru pentru intervenții pe elemente existente (structurale și nestructurale);
•	metode de control și criterii de acceptanță;
•	desemnarea unui responsabil pentru controlul calității;
•	plan de inspecții și încercări, care să implice corelarea cu fazele determinante și cu cerințele proiectantului și dirigintele de șantier;
•	obligativitatea utilizării materialelor certificate; 
•	documente de calitate (declarații de performanță, agremente tehnice etc.); 
•	trasabilitatea materialelor puse în operă;
•	proceduri de identificare, raportare și remediere neconformități;
•	interdicția continuării lucrărilor în zone neconforme fără remediere;
•	întocmirea și actualizarea cărții tehnice a construcției, a proceselor verbale pe faze determinante și a rapoartelor de încercări
	

	7.6. COMUNICARE ȘI RAPORTARE

	Comunicarea între Executant și Beneficiar se va realiza prin:
•	ședințe tehnice periodice și rapoarte de progres;
•	procese-verbale de validare a etapelor;
•	transmiterea documentației în format fizic și electronic;
•	actualizarea calendarului de livrabile la fiecare etapă validată.
	

	7.7. STANDARDELE ȘI METODOLOGIILE DE MANAGEMENT APLICABILE

	Executantul va adopta una dintre metodologiile de management de proiect recunoscute (PM2, PMI-PMBOK, PRINCE2 sau metodologie proprie), adaptată specificului proiectului. 
Indiferent de metodă, Executantul va asigura respectarea următoarelor principii:
•	planificare etapizată și logică a activităților;
•	monitorizare continuă a progresului și raportare transparentă;
•	control riguros al calității și al riscurilor;
•	trasabilitate completă a deciziilor tehnice și economice.
	

	7.8. REZULTATELE AȘTEPTATE

	Prin aplicarea acestei metodologii, Executantul trebuie să livreze: lucrarea executată în termenul stabilit conform prevederilor documentației autorizate.
	

	7.9. STANDARDELE ȘI REFERINȚELE UTILIZATE

	Executantul va utiliza, în funcție de specificul proiectului, unul dintre următoarele cadre metodologice de management de proiect:
•	PM2 – pentru proiectele finanțate din fonduri structurale sau europene;
•	PMI-PMBOK / PRINCE2 – pentru proiecte complexe, cu mai multe specialități;
•	sau o metodologie proprie, documentată și acceptată de Beneficiar, care respectă principiile de planificare, control și raportare impuse prin prezentul caiet de sarcini.
	

	
	

	CAPITOLUL 9: CERINTE PRIVIND PERSONALUL

	

	Executantul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a contractului, toate resursele umane necesare pentru execuția lucrărilor, în conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini și cu legislația aplicabilă. Executantul va furniza personal adecvat, cu pregătire și calificare corespunzătoare, în conformitate cu cerințele minime stabilite în prezentul caiet de sarcini. Acesta are libertatea de a-și stabili propria strategie de organizare a echipei, cu obligația de a asigura, pe toată durata contractului, întreg personalul necesar pentru îndeplinirea în bune condiții a lucrărilor. Structura echipei propuse trebuie să fie corelată cu obiectivele și activitățile contractului și să respecte cerințele legislației în vigoare. Toate costurile aferente personalului implicat, indiferent de statutul acestuia (cheie sau suport), sunt considerate incluse în prețul ofertat. Executantul este pe deplin responsabil pentru calitatea, completitudinea și conformitatea lucrarilor executate. Pe parcursul derulării Contractului, Executantul are obligația de a asigura personalul necesar care să acopere întreaga durată a contractului. În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării de construcții, Cap. III, art. 24, lit. c) și în acord cu cerințele minime definite în prezentul Caiet de sarcini, Executantul va asigura necesarul de resurse umane, prin personal adecvat, pentru îndeplinirea tuturor activităților din cadrul Contractului. Executantul este liber să-și stabilească strategia proprie privind personalul, astfel încât să se asigure executarea lucrărilor pe toată durata contractului. În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul contractului și într-o fază ulterioară a proiectului, Executantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în Caietul de sarcini și în Propunerea Tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita costuri suplimentare. Ofertanții vor avea în vedere că, pentru toți experții, trebuie descris în Propunerea Tehnică modul în care s-a asigurat accesul la serviciile acestora.
	

	9.1. CALIFICAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI

	Personalul cu rol non cheie solicitat

	SEF LUCRARI INSTALATII
	

	Calificarea educaţională şi profesională 
Studii superioare de lungă durată, ramura de științe Inginerie Instalaţii pentru construcţii;
	

	Responsabilități în cadrul Contractului
· Organizează și coordonează activitatea persoanelor din subordine - activitățile aferente lucrărilor de instalații 
· Asigură buna desfășurare a lucrărilor pe șantier și respectarea termenelor limită;
· coordonează execuția instalațiilor 
· verifică montajul echipamentelor;
· coordonează echipele de instalatori;
· urmărește respectarea proiectului tehnic;
· participă la probe și puneri în funcțiune;
asigură corelarea instalațiilor cu lucrările de construcții.
	

	RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA
	

	-Studii superioare de lungă durată, ramura de științe Inginerie civilă, specialitatea Construcții civile, industriale și agricole / Arhitectură / Inginerie economică în construcţii;
-Autorizare ISC pe toate domeniile/subdomeniile specifice obiectivului, conform  condițiilor prevăzute de Ordinul MDRAP nr. 1895/2016 pentru exercitarea calității de RTE, astfel încât să fie acoperite minim următoarele domenii ce fac obiectul prezentului contract și anume: 
- domeniul 1, subdomeniul 1.1 Construcţii civile, industriale și Agricole 
- domeniul 6, subdomeniul 6.1 Instalații electrice 
- domeniul 6, subdomeniul 6.2 Instalaţii termice, sanitare și de ventilaţie, climatizare 
          Ofertantul va pune la dispoziția Autorității Contractante una sau mai multe persoane pentru fiecare domeniu, în cazul în care o singură persoană nu îndeplinește experiența profesională specifică. Cerința se consideră îndeplinită și în situația în care o persoană întrunește toate cerințele de calificare solicitate conf. Ordin MDRAP nr. 1895/2016.

	

	
Responsabilități în cadrul Contractului :
-urmărește realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi, după caz, a altor reglementări tehnice în vigoare;
-verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
-interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificat de performanţă/conformitate, declaraţie de performanţă/conformitate sau agrement tehnic în construcţii, după caz, documente elaborate în condiţiile legii;
-verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
-verifică respectarea "sistemului calităţii în construcţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
-verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor;
-participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
-verifică, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
-asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă şi semnează procesul-verbal de prelevare;
-transmite în scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de şantier, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
-pune la dispoziţia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activităţii specifice;
-opreşte execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora;
-urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
-după caz, urmăreşte realizarea programului de monitorizare pentru toate construcţiile şi utilităţile situate în zona de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la exploatare;
-verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor şi se asigură că acestea se fac pe bază de dispoziţie de şantier verificată de verificatori de proiecte şi de experţi atestaţi şi sunt acceptate de investitor;
-verifică punerea în siguranţă a construcţiei la data opririi lucrărilor, conform proiectului;
-întocmeşte şi ţine la zi un registru electronic de evidenţă a activităţii cu lucrările de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde;
-întocmeşte un referat de prezentare privind modul în care şi-a îndeplinit obligaţiile de responsabil tehnic cu execuţia prevăzute, precum şi orice eveniment întâmplat pe parcursul execuţiei lucrării;
-înştiinţează în scris I.S.C. în maximum 10 zile de la data încetării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia la o investiţie ca angajat al executantului, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor la o investiţie, cu precizarea stadiului fizic al lucrării şi data până la care a activat;
-la recepţia lucrărilor, împreună cu dirigintele de şantier şi proiectantul concură la întocmirea cărţii tehnice la zi şi predarea acesteia către beneficiar.
	

	ELECTRICIAN AUTORIZAT
	

	Calificarea educaţională şi profesională:
· Studii medii sau calificare profesională în Instalaţii Electrice, recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări / Ministerul Muncii / Ministerul Educației (conform prevederilor din Legea nr. 10/1995 și normativul I7–2011);
Autorizare ANRE grad II A/B sau superior (Ord. ANRE nr. 66/2023 și Ord. ANRE nr. 134/2021);
	

	Responsabilități în cadrul Contractului:
· execută instalațiile electrice interioare;
· montează tablouri electrice și circuite;
· realizează legături de împământare;
· efectuează măsurători PRAM;
· verifică protecțiile electrice;
· participă la punerea în funcțiune;
· întocmește documentele de verificare.
	

	INSTALATOR INSTALATII TERMICE SI SANITARE
	

	Calificarea educaţională şi profesională:
Studii medii sau calificare profesională în Instalaţii Sanitare-Termice, recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări / Ministerul Muncii / Ministerul Educației (conform prevederilor din Legea nr. 10/1995 și normativele I9/2022 și I13/2015);
	

	Responsabilități în cadrul Contractului:
· montează conducte, radiatoare și echipamente termice;
· execută instalații sanitare;
· realizează racorduri la rețele existente;
· efectuează probe de presiune;
· remediază eventuale neconformități;
· respectă detaliile de execuție;
· participă la punerea în funcțiune.
	

	RRESPONSABIL SSM
	

	Calificarea educaţională şi profesională:
· Studii medii sau superioare finalizate (în domeniul tehnic constituie avantaj)
· curs de responsabil în materie de securitate și sănătate pe șantiere recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări / Ministerul Muncii / Ministerul Educației (conform prevederilor din Legea nr. 319/2006 și HG 1425/2006);
	

	Responsabilități în cadrul Contractului
· monitorizare a respectării măsurilor SSM pe șantier
· instruirea personalului 
· investigarea incidentelor/accidentelor de muncă 
· întocmirea documentației SSM
	

	Personalul non-cheie solicitat

	Personalul de execuție autorizat (electricieni ANRE, instalatori, personal pentru branșamente) va fi asigurat obligatoriu pe durata execuției, în conformitate cu legislația aplicabilă.
Execuția lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea șefului de șantier. În vederea asigurării executării lucrărilor în conformitate cu cerințele tehnice și legale aplicabile,
Pentru categoriile de personal non-cheie ofertantul va avea obligația ca, în cadrul propunerii tehnice, să prezinte:
momentul și etapele în care vor interveni aceste categorii de personal în implementarea contractului;
· modul în care a asigurat accesul la acești specialiști, respectiv:
· prin resurse proprii (situație în care se pot menționa persoanele sau pozițiile respective), sau
· prin subcontractare / colaborare, caz în care se vor descrie aranjamentele contractuale avute în vedere pentru asigurarea serviciilor;
Executantul va avea obligația de a asigura implicarea efectivă a acestor specialiști în fazele relevante ale execuției, în conformitate cu cerințele tehnice și legislația aplicabilă.
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica, pe parcursul derulării contractului, deținerea certificărilor necesare și implicarea efectivă a acestor categorii de personal.
În cazul în care un membru al personalului Executantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are posibilitatea să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate.
Personalul Executantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să poarte haine cu sigla Executantului.

	

	CAPITOLUL 10: RISCURI

	Ofertantul are obligația ca, la elaborarea ofertei, să analizeze și să ia în considerare riscurile identificate în prezentul Caiet de sarcini, precum și alte riscuri previzibile aferente execuției contractului.
În acest sens, ofertantul va reflecta aceste riscuri în mod corespunzător în:
•	propunerea tehnică, inclusiv organizarea activităților și măsurile de gestionare a riscurilor;
•	graficul de execuție, prin planificarea adecvată a etapelor și resurselor;
•	structura echipei, prin dimensionarea și alocarea personalului;
•	propunerea financiară, prețul ofertat considerându-se că include asumarea tuturor riscurilor generale și previzibile.
	

	
	



OFERTANT, 
.......................... 
(semnătura autorizată) 

Data ...................................



OPERATOR ECONOMIC
___________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
 
execuție lucrari pentru obiectivul de investitii
[bookmark: _Hlk208918364]„Lucrari de modernizare in vederea obtinerii  autorizatiei de securitate la incendiu pentru imobil amplasat pe strada Vasile Alecsandri, nr.1, SAD 7”     
 
Către: Autoritatea Contractantă: MUNICIPIUL TIMISOARA         	 
            B-dul. C.D.LOGA, nr.1 – TIMISOARA 
 
     
După examinarea Documentaţiei de atribuire, subsemnatul/subsemnatii ........................., reprezentant al ofertantului ........................................... (denumirea/numele ofertantului), ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură şi să demarăm, să realizăm şi să finalizăm activităţile specificate în Contract în conformitate cu Documentaţia de atribuire şi cu Propunerea noastră Tehnică şi Financiară. 
 
În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de autoritatea contractantă până la momentul depunerii ofertei, ne oferim să realizăm/executăm lucrările care fac obiectul prezentului contract pentru suma de.....................lei fara TVA [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară],  la care se adaugă TVA în valoare de ...................... lei fara TVA [introduceți suma în cifre și litere]; 
 
Prin semnarea acestei oferte declaram următoarele: 
1. Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, ale Documentatiei tehnice si ale Documentelor informative, în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, așa cum aceasta a fost publicată în SEAP, inclusiv cu clarificările/modificările/completarile ulterioare (inclusiv anexele acestora). 
 
2. Acceptăm și ne însușim condițiile contractuale asa cum au fost acestea prevăzute în Modelul de Contract din cadrul documentației de atribuire 
 
3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările conform celor prezentate in documentatia de atribuire, asumata de noi si sa terminam lucrarile în conformitate cu graficul de executie anexat, în condițiile contractuale și a anexelor sale.                                               
                                                               
4. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de 120 zile şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
5. Confirmăm că nu participam la prezenta procedura în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea contractului. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii. 
 

6. Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de autoritatea contractantă în privința participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior semnarii contractului. 
 
7. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situațiile de mai sus, in orice moment în timpul procedurii de atribuire. 
   
8. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
 





9. Datele de identificare financiară sunt urmatoarele: 
TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________ 
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________ 
BANCA (Numele si adresa Bancii): ______________________________ 
IBAN: ____________________________ 
 
Declarăm că am luat la cunosțintă de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă." 
 
 
 
Data _______________ 
Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 
_________________ (semnatura) 
Reprezentant legal Ofertant asociat 1 
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 
_________________ (semnatura) 
Reprezentant legal Ofertant asociat ...n 
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 
_________________ (semnatura) 






























 





ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA 
  
 
	Lucrari executate de subcontractanti  in cadrul contractului 
 
	Subcontractant 1 
Lucrari care vor fi executate: ………………………, 
valoare:………….......lei, reprezentand …..% din valoarea fara TVA a contractului 
Acord subcontractare nr.: ………din data de …….. 
 
Subcontractant 2 
 ………..       
   

	Lucrari executate de asociati in cadrul contractului 
 
	Asociat 1 
Lucrari care vor fi executate: ………………………, 
valoare: ……………lei, reprezentand …..% din valoarea fara TVA a contractului 
Acord asociere nr.: nr.: ………din data de …….. 
 
Asociat 2 
…………      
          

	Garantia de buna executie va fi constituita sub forma 
	 
................................................................. 
( se specifică modul în care se constituie garanţia de bună execuţie – se va alege una din variantele prevazute in draftul de contract) 

	 
*Cuantumul garanţiei de bună execuţie 10% 
	 
....................................................................... 
( 10% din pretul total ofertat) 

	Garanţia lucrărilor executate, care fac obiectul contractului  
(min. 60 luni calendaristice) 
	 
 ....................................... luni 
( conform declaraţiei pe propria răspundere prezentata in cadrul ofertei) 
 


 
 
 
OFERTANT, 
.......................... 
(semnătura autorizată) 
 
 
 
*Garatia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, conform prevederilor art. 39 (3) din HG 395/2016. 
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	OBIECTIV:	Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7
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Executant:		

DG - DEVIZ GENERAL	Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitii
Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7

	
Nr. crt.
	
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fara TVA)
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	
	lei
	lei
	lei

	1
	2
	3
	4
	5

	CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

	1.1
	Obtinerea terenului
	
	
	

	1.2
	Amenajarea terenului
	
	
	

	1.3
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
	
	
	

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	
	
	

	
	TOTAL CAPITOL 1
	
	
	

	CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

	
	TOTAL CAPITOL 2
	
	
	

	CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

	3.1
	Studii
	
	
	

	3.1.1
	Studii de teren
	
	
	

	3.1.2
	Raport privind impactul asupra mediului
	
	
	

	3.1.3
	Alte studii specifice
	
	
	

	3.2
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	
	
	

	3.3
	Expertizare tehnica
	
	
	

	3.4
	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
	
	
	

	3.5
	Proiectare
	
	
	

	3.5.1
	Tema de proiectare
	
	
	

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	
	
	

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
	
	
	

	3.5.4
	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
	
	
	

	3.5.5
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
	
	
	

	3.5.6
	Proiect tehnic si detalii de executie
	
	
	

	3.6
	Organizarea procedurilor de achizitie
	
	
	

	3.7
	Consultanta
	
	
	

	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
	
	
	

	3.7.2
	Auditul financiar
	
	
	

	3.8
	Asistenta tehnica
	
	
	

	3.8.1
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	
	
	

	3.8.1.1
	pe perioada de executie a lucrarilor
	
	
	

	3.8.1.2
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii
	
	
	

	3.8.2
	Dirigentie de santier
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	1
	2
	3
	4
	5

	3.8.3
	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
	
	
	

	
	TOTAL CAPITOL 3
	
	
	

	CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

	4.1
	Constructii si instalatii
	
	
	

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	
	
	

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	
	
	

	4.3.1.1
	[0003.2] Lista echipamente instalatii
	
	
	

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	
	
	

	4.5
	Dotari
	
	
	

	4.6
	Active necorporale
	
	
	

	
	TOTAL CAPITOL 4
	
	
	

	CAPITOL 5
Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de santier
	
	
	

	5.1.1
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	
	
	

	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizarii santierului
	
	
	

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	
	
	

	5.2.1
	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
	
	
	

	5.2.2
	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
	
	
	

	5.2.3
	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
	
	
	

	5.2.4
	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	
	
	

	5.2.5
	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare
	
	
	

	5.3
	Cheltuieli diverse si neprevazute
	
	
	

	5.4
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	
	
	

	
	TOTAL CAPITOL 5
	
	
	

	CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

	6.1
	Pregatirea personalului de exploatare
	
	
	

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	
	
	

	
	TOTAL CAPITOL 6
	
	
	

	CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

	7.1
	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
+ 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)
	
	
	

	7.2
	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
	
	
	

	
	TOTAL CAPITOL 7
	
	
	

	TOTAL GENERAL
	
	
	

	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
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	4
	5

	

	Executant,


Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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	OBIECTIV:	Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7
Beneficiar:	MUNICIPIUL TIMISOARA
Proiectant:		
Executant:		

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

	
Nr. cap./ subcap. deviz general
	

Denumirea capitolelor de cheltuieli
	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)
	Din care: C+M

	
	
	
	

	
	
	lei
	lei

	1
	2
	3
	4

	1.2
	Amenajarea terenului
	
	

	1.3
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
	
	

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	
	

	2
	Realizarea utilităților necesare obiectivului
	
	

	3.5
	Proiectare
	
	

	3.5.1
	Tema de proiectare
	
	

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	
	

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
	
	

	3.5.4
	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
	
	

	3.5.5
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie
	
	

	3.5.6
	Proiect tehnic si detalii de executie
	
	

	4
	Investiția de bază
	
	

	4.1
	Constructii si instalatii
	
	

	4.1.1
	[0003.1] Arhitectura
	
	

	4.1.2
	[0003.2] Instalatii
	
	

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	
	

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
	
	

	4.3.1
	[0003.2] Instalatii
	
	

	4.3.1.1
	[0003.2] Lista echipamente instalatii
	
	

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
	
	

	4.5
	Dotari
	
	

	4.6
	Active necorporale
	
	

	5.1
	Organizare de santier
	
	

	5.1.1
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	
	

	5.1.1.1
	[0003.3] Organizare de santier
	
	

	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizarii santierului
	
	

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	
	

	
	
	

	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
	
	

	TVA
	
	

	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
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	2
	3
	4

	

	Executant,


Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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	OBIECTIV:	Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7
OBIECTUL:	Arhitectura
Beneficiar:	MUNICIPIUL TIMISOARA
Proiectant:		
Executant:		

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Arhitectura

	Nr. cap./ subcap. deviz general
	
Cheltuieli pe categoria de lucrari
	Valoare (exclusiv TVA)

	
	
	lei

	1
	2
	3

	I. Lucrari de constructii si instalatii

	4.1
	Constructii si instalatii
	

	4.1.1
	[0003.1.1] Arhitectura
	

	
	TOTAL I
	

	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	

	
	TOTAL II
	

	III. Procurare

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	

	4.5
	Dotari
	

	4.6
	Active necorporale
	

	
	TOTAL III
	

	IV. Probe tehnologice si teste

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	

	
	TOTAL IV
	

	
	

	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
	

	TVA 19%:
	

	TOTAL VALOARE:
	

	

	Executant,


Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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	OBIECTIV:	Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7
OBIECTUL:	Instalatii
Beneficiar:	MUNICIPIUL TIMISOARA
Proiectant:		
Executant:		

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Instalatii

	Nr. cap./ subcap. deviz general
	
Cheltuieli pe categoria de lucrari
	Valoare (exclusiv TVA)

	
	
	lei

	1
	2
	3

	I. Lucrari de constructii si instalatii

	4.1
	Constructii si instalatii
	

	4.1.1
	[0003.2.1] Instalatie Curenti Slabi - IDSAI
	

	4.1.2
	[0003.2.2] Instalatie de desfumare
	

	4.1.3
	[0003.2.3] Instalatii electrice curenti tari
	

	
	TOTAL I
	

	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	

	
	TOTAL II
	

	III. Procurare

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	

	4.3.1
	[0003.2] Lista echipamente instalatii
	

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	

	4.5
	Dotari
	

	4.6
	Active necorporale
	

	
	TOTAL III
	

	IV. Probe tehnologice si teste

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	

	
	TOTAL IV
	

	
	

	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
	

	TVA 19%:
	

	TOTAL VALOARE:
	

	

	Executant,


Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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	OBIECTIV:	Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7
OBIECTUL:	Organizare de santier
Beneficiar:	MUNICIPIUL TIMISOARA
Proiectant:		
Executant:		

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Organizare de santier

	Nr. cap./ subcap. deviz general
	
Cheltuieli pe categoria de lucrari
	Valoare (exclusiv TVA)

	
	
	lei

	1
	2
	3

	I. Lucrari de constructii si instalatii

	5.1.1
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	

	5.1.1.1
	[0003.3.1] Organizare de santier
	

	
	TOTAL I
	

	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	

	
	TOTAL II
	

	III. Procurare

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	

	4.5
	Dotari
	

	4.6
	Active necorporale
	

	
	TOTAL III
	

	IV. Probe tehnologice si teste

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	

	
	TOTAL IV
	

	
	

	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
	

	TVA 19%:
	

	TOTAL VALOARE:
	

	

	Executant,


Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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	OBIECTIV:	Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7
OBIECTUL:	Arhitectura
Beneficiar:	MUNICIPIUL TIMISOARA
Proiectant:		
Executant:		

- lei -	F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	
Nr.
	
Capitolul de lucrari
	
U.M.
	
Cantitatea
	Pretul unitar (exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	1
	Inchideri si compartimentari

	1.1
	CQ01G+*asi
m
	Sistem perete de compartimentare din placi de gips-carton, grosime totala perete 150 mm, structura metalica, h max = 4,75 m, 2+2 foi gips-carton ignifugat de 12,5 mm, montant simplu CW 100 la distanta de 60 cm si vata minerala
	mp
	25,30
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	1.1.L
	20010044
	Placa GK 12,5 ignifugata
	mp
	103,73
	
	

	1.1.L
	20024777
	Vata minerala 100mm
	mp
	25,30
	
	

	1.2
	CD12A01>*
asim
	Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA)-cu grosime 20 cm
	mc
	2,68
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	1.2.L
	2101121
	Mortar de zidarie M 10 nisip s 1030
	mc
	0,17
	
	

	1.3
	CD21A%
*asim
	Placare tavan cu placi din gips-carton, grosime 12.5 mm
	mp
	9,20
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	1.3.L
	8527019
	Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/3000
	mp
	9,38
	
	

	1.3.L
	8521050
	Banda adeziva tip retea latime=50mm - 90m/rola
	m
	15,64
	
	

	1.3.L
	1124
	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 1schimb
	ora
	0,09
	
	

	1.4
	CC01A1*asi
m
	Montarea armaturilor din otel-beton in bordari ale golurilor propuse in zidarie
	kg
	50,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	1.4.L
	6433754
	Armatura in prefabr beton pc 52 o6-10 mm barem
	kg
	50,00
	
	

	1.5
	CA01M1
	Turnare beton pentru realizare bordari goluri noi in zidarie- C20/25
	mc
	0,85
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	1.5.L
	2100971
	Beton de ciment	B 300  stas 3622
	mc
	0,86
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	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	1.6
	CA02L1
	Buiandrugi Beton Armat
	mc
	5,60
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	1.6.L
	2100969
	Beton de ciment	B 250  stas 3622
	mc
	5,64
	
	

	1.6.L
	20022828
	Carcasa din otel beton profil neted OB37 STAS 438 D=8mm
	kg
	46,76
	
	

	2
	Finisaje Interioare

	2.1
	CF10C1
	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;
	mp
	77,50
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	2.2
	CN01A#
	Strat amorsa cu aplicare pe suprafete interioare noi, putin absorbante
	mp
	77,50
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	2.3
	CN11A01>
	Zugraveli la interior si exterior executate manual, cu vopsea lavabila (doua straturi), pe tencuieli driscuite si gletuite
	mp
	142,80
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	2.3.L
	7800859
	Vopsea lavabila acrilica
	l
	114,24
	
	

	2.4
	PF01A1
	Tencuiala de 2 cm. din mortar ciment marca 100 driscuita
	mp
	27,60
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	3
	Pardoseli

	3.1
	CG08E01>
	Gresie GRESIE INTERIOR/
EXTERIOR, rectificata, rezistenta la trafic intens, montata pe pardoseala
	mp
	3,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	3.1.L
	2204268
	Plinta pentru gresie
	m
	0,69
	
	

	3.1.L
	2100895
	Placa GRESIE INTERIOR/ EXTERIOR
	mp
	3,00
	
	

	3.2
	CA08A01
	Turnarea betonului elicopterizat, simplu cu agregate usoare, la constructii cu inaltimea intre 35 si 60 m inclusiv, in straturi de 3-20 cm grosime pentru egalizari, pante, sape si izolatii
	mc
	0,60
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	3.2.L
	2100969
	Beton de ciment	B 250  stas 3622
	mc
	0,60
	
	

	3.3
	RCSK02C#
	Covor tactil de avertizare si directionare 53x47 cm
	mp
	14,95
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	3.3.L
	6715993
	Covor tactil pentru nevazatori 53*47 cm
	mp
	15,70
	
	

	4
	Categorie
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	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	4.1
	RCSL02B#
	Balustrada metalica, cu inaltimea de 90 m
	m
	4,60
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	4.2
	CH06C#
	Mana curenta metalica din inox, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din: inox
	m
	85,50
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	4.2.L
	5903099
	Electrod pentru sudarea aluminiului ealsip	4
	kg
	5,13
	
	

	5
	Tamplarie Interioara

	5.1
	CM02B-1#
	Montare tamplarie (usi) interioara confectionata din MDF, livrata la dimensiuni, usi din MDF, pline, intr-un singur canat (1.00 x 2.10 m) x 4 bucati
	mp
	8,40
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	5.1.L
	5887051
	Cuie cu cap conic	tip a1 5 x150 OL 37	s 2111
	kg
	0,08
	
	

	5.1.L
	6775
	Automacara 12,5tf
	ora
	0,13
	
	

	5.1.L
	2002490854
	Tamplarie interioara (usi MDF)
	mp
	8,74
	
	

	5.2
	CM02B-1#
	Montare tamplarie (usi) interioara confectionata din STICLA SECURIZATA, cu toc, livrata la dimensiuni, intr-un singur canat (0.90 x 2.10 m) x 4 bucati.
	mp
	7,56
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	5.2.L
	6775
	Automacara 12,5tf
	ora
	0,11
	
	

	5.2.L
	2002490855
	Tamplarie interioara - Usi din sticla securizata-complet echipata pentru montaj
	mp
	7,86
	
	

	5.3
	RCSO06E#
	Dispozitiv automat de inchidere a usilor
	buc
	10,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	5.4
	CK12A01>
	Montare tamplarie usi metalice (din aluminiu sau similar), EI 90C, dimensiuni 0.90x2.10 m, la constructii civile, industriale si agricole - 2 bucati
	mp
	3,78
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	5.5
	CK12A01>
	Montare tamplarie usi metalice (din aluminiu sau similar), EI 90C, dimensiuni 1.00x2.10 m, la constructii civile, industriale si agricole 2 bucati
	mp
	4,20
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	5.6
	CE06D01>
	Montare glafuri din aluminiu, diverse latimi, la ferestre din aluminiu
	m
	1,20
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	5.6.L
	20041757
	Glaf din tabla de aluminiu vopsit
	m
	1,20
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	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	5.7
	CM11C1
	Pereti cortina cu elemente din aluminiu si geam securizat
	mp
	14,90
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	6
	

	6.1
	RMDB02C
	Montarea tamplariei de lemn (inclusiv finisarile locale) : ferestre fixe/mobile-1.00x1.50 m
	mp
	1,50
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	6.1.L
	2938824
	Ferestre din lemn stratificat
	mp
	1,50
	
	

	6.2
	RPCO22A#
	Tamplarie din lemn stratificat, usi, cu geam termoizolant, dimensiuni 1.10x2.10 m
	mp
	2,31
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	6.2.L
	20014971
	Usa interioara din lemn stratificat -cu latimea de 110 cm, si inaltimea de 210 cm
	mp
	2,31
	
	

	6.3
	RPCO22A#
	Tamplarie din lemn stratificat, usi, cu geam termoizolant, dimensiuni 1.00x2.15 m
	mp
	2,15
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	6.3.L
	2928791
	Usa interioara din lemn stratificat -cu latimea de 100 cm, si inaltimea de 210 cm
	mp
	2,15
	
	

	6.4
	CK12A01>
	Montare tamplarie usi metalice (din aluminiu sau similar), EI 90C, dimensiuni 0.90x2.10 m, la constructii civile, industriale si agricole, in exterior 2 usi
	mp
	3,78
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	6.5
	CE06D01>
	Montare glafuri din aluminiu, diverse latimi, la ferestre din aluminiu
	m
	2,80
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	6.5.L
	20041757
	Glaf din tabla de aluminiu vopsit
	m
	2,80
	
	

	6.6
	IZF30A01^
	Polistiren extrudat grafitat grosime 2 cm-izolare bordari goluri ferestre
	mp
	2,60
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	6.6.L
	2604027
	Polistiren extrudat grafitat grosime 2 cm
	mp
	2,73
	
	

	7
	Demolari

	7.1
	RPCT33A1
	Demontarea tamplariei
	mp
	7,60
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
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	STADIUL FIZIC: Arhitectura

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	7.2
	RPCG06C
	Demolarea peretilor din caramida plina
	mc
	1,50
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	8
	Transport

	8.1
	TRB01A15
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m
	tona
	8,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	8.2
	TRA01A25
	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.
	tona
	19,55
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	
	
	
	
	

	Recapitulatia:
	2019: CAM 2,25 - 10/5

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	
	
	
	
	
	

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	
	
	
	
	

	Cheltuieli indirecte
	
	
	
	
	
	

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	
	
	
	
	

	Profit
	
	
	
	
	
	

	Total inclusiv Beneficiu:
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	

	TVA:
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	

	

	Executant,


Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007


0,00
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	OBIECTIV:	Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7
OBIECTUL:	Instalatii
Beneficiar:	MUNICIPIUL TIMISOARA
Proiectant:		
Executant:		

- lei -	F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	
Nr.
	
Capitolul de lucrari
	
U.M.
	
Cantitatea
	Pretul unitar (exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	STADIUL FIZIC:  Instalatie Curenti Slabi - IDSAI

	1
	EM05A1+
	Montare detectoare adresabile, simple sau combinate fum/temperatura, in soclu de detector pe tavan fals.
	buc
	7,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	1.L
	2600528
	Banda laminata de etichetare
	rola
	0,07
	
	

	2
	EM05A1+
	Montare declansatoare manuale de alarma adresabile, montaj aparent
	buc
	4,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	2.L
	2600528
	Banda laminata de etichetare
	rola
	0,04
	
	

	3
	EM05A1+
	Montare sirene interioare adresabile
	buc
	3,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	3.L
	2600528
	Banda laminata de etichetare
	rola
	0,03
	
	

	4
	EM05A1+
	Montare sirena exterioara de avertizare incendiu
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	4.L
	2600528
	Banda laminata de etichetare
	rola
	0,01
	
	

	5
	EM05A1+
	Montare retranslator centrala de detectie semnalizare si avertizare incendiu
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	5.L
	2600528
	Banda laminata de etichetare
	rola
	0,01
	
	

	6
	EM05A1+
	Montare sursa EN54
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	6.L
	2600528
	Banda laminata de etichetare
	rola
	0,01
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	STADIUL FIZIC: Instalatie Curenti Slabi - IDSAI

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	STADIUL FIZIC:  Instalatie Curenti Slabi - IDSAI

	7
	EC08A1
	Cablu pentru instalatii electrice de detectiei, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la aparate, Cablu incendiu 2x2x08 JE-H(St)H FE 180 E30-E90, ecranat
	m
	100,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	7.L
	4700175
	Cablu incendiu 2x2x08 JE-H(St)H FE 180 E30-E90, ecranat
	m
	103,00
	
	

	7.L
	2600528
	Banda laminata de etichetare
	rola
	1,00
	
	

	7.L
	2303612
	Tub ipey din pvc, de 13 mm
	m
	101,00
	
	

	8
	EC08A1
	Cablu pentru instalatii electrice de curenti slabi, tras prin tub de protectie, FTP Cat 6, 4 x 2 x 23 AVG, cupru
	m
	50,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	8.L
	2303582
	Tub ipey Ignifug din pvc, DN16 mm
	m
	50,50
	
	

	8.L
	4700227
	Cablu FTP Cat 6, 4 x 2 x 23 AVG, cupru
	m
	50,50
	
	

	9
	EM05A1+
	Montare module adresabile aparent
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	9.L
	2600528
	Banda laminata de etichetare
	rola
	0,01
	
	

	9.L
	5500103
	Doza de conexiuni rezistenta la foc
	buc
	2,00
	
	

	10
	ATE25A04
	Teste si verificari: verificarea sistemului de detectie, semnalizare si avertizare incendiu
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	11
	EM03C1+
	Programare, verificare si probe functionale la centrala detectare/avertizare incendiu analog-adresabila 1 bucle (include centrale master/slave)
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	12
	TRB01A15
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m
	tona
	0,10
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	13
	TRA01A25
	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.
	tona
	0,50
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	14
	EM05A1+
	Montare acumulator capsulat 12V 18Ah
	buc
	4,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
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	STADIUL FIZIC: Instalatie Curenti Slabi - IDSAI

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	STADIUL FIZIC:  Instalatie Curenti Slabi - IDSAI

	15
	EM05A1+
	Montare acumulator capsulat 12V, 49Ah
	buc
	2,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	15.L
	7306876
	Cablaj conectare baterii 16mmp, negru/rosu, 40 cm
	buc
	8,00
	
	

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	
	
	
	
	

	Recapitulatia:
	2019: CAM 2,25 - 10/5

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	
	
	
	
	
	

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	
	
	
	
	

	Cheltuieli indirecte
	
	
	
	
	
	

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	
	
	
	
	

	Profit
	
	
	
	
	
	

	Total inclusiv Beneficiu:
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	

	TVA:
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	

	STADIUL FIZIC: Instalatie de desfumare

	1
	VB01A01^
	Montaj senzor de presiune diferentiala
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	2
	VB01A01^
	Montaj tubulatura din tabla zincata 250x500 mm
	buc
	3,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	2.L
	8000661
	Tubulatura zincata 250x500 mm
	m
	3,00
	
	

	2.L
	3335987
	Cleme de prindere tubulatura cu surub M8x30
	m
	30,00
	
	

	3
	RPIZD05E#
	Izolarea tubulaturii de ventilare cu vata minerala clasa de reactie la foc A1, grosime 50 mm
	mp
	10,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	3.L
	2605899
	Vata minerala caserata cu aluminiu, grosime 50 mm, clasa A1 reactie la foc
	mp
	10,00
	
	

	4
	RpVB42G#
	Montaj grila de admisie aer din aluminiu, 450x450 mm
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	4.L
	2806530
	Grila de aluminiu, 450x450 mm cu plasa pentru insecte
	buc
	1,00
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	STADIUL FIZIC: Instalatie de desfumare

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	STADIUL FIZIC: Instalatie de desfumare

	5
	RpVB42G#
	Montaj grila de refulare aer din aluminiu, 450x450 mm
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	5.L
	2806530
	Grila de aluminiu, 450x450 mm cu plasa pentru insecte
	buc
	1,00
	
	

	6
	VB01A01^
	Montaj cleme de sustinere cu garnitura, profile din otel zincat, bara filetata M8, pentru sustinere tubulatura rectangulara
	buc
	10,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	6.L
	5107245
	Tija filetata la ambele capete M8 otel zincat + piulite hexagonale
	m
	10,00
	
	

	6.L
	20043186
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	20,00
	
	

	6.L
	2501488
	Profil sina metalic 40x20x1.5
	m
	10,00
	
	

	7
	VB01A01^
	Montaj cot egal 90 grade pentru tubulatura din otel zincat 250x500 mm
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	7.L
	2304381
	Cot egal 90 grade pentru tubulatura din otel zincat 250x500 mm
	buc
	1,00
	
	

	8
	2600569
	Banda izolatoare din aluminiu 50mmx40mx0.06mm
	rola
	2,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	9
	5208626
	Mastic etansare tubulatura ventilare cartus 310 ml
	buc
	2,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	10
	CE25B#
	Etansarea suplimentara pe contur, la trecere prin elemente cu rezistenta la foc obligatorie
	m
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	10.L
	4113600
	Sistem rezistent la foc complet de trecere al tubulaturii prin elemente de constructie compus din gaurirea elemetului de constructie si executarea montajului folosind materiale specifice (mortare rezistente la foc, mansoane rezistente la foc, coliere rezi
	buc
	1,00
	
	

	11
	VC01B#
	Montaj ventilator de tubulatura 3800 mc/h, 300 Pa, fara limita de etemperature
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	


0,00
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	STADIUL FIZIC: Instalatie de desfumare

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	STADIUL FIZIC: Instalatie de desfumare

	12
	ED10C1
	Montare buton comanda manuala ventilator introducere aer (necesar desfumare)
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	12.L
	5500139
	Buton normal deschis cu actionare prin apasare cu reventire, 230v, c,a. 50Hz, 10A
	buc
	1,00
	
	

	13
	VB01A01^
	Montaj piesa speciala pentru tubulatura, diametru 250x500 mm --> D350 mm
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	13.L
	2308400
	Piesa speciala din otel zincat, de la 500x250 mm la D350 mm
	buc
	1,00
	
	

	14
	VD01A#
	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de desfumare pana la 30 de M tubulatura si 20 buc. piese speciale
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	15
	TRB01A15
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m
	tona
	2,50
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	16
	TRA01A25
	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.
	tona
	5,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	
	
	
	
	

	Recapitulatia:
	2019: CAM 2,25 - 10/5

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	
	
	
	
	
	

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	
	
	
	
	

	Cheltuieli indirecte
	
	
	
	
	
	

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	
	
	
	
	

	Profit
	
	
	
	
	
	

	Total inclusiv Beneficiu:
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	

	TVA:
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	

	STADIUL FIZIC:  Instalatii electrice curenti tari

	1
	ED04A01^
	Priza bipolara, dubla, constructie normala, cu contact de protectie (nul), montata ingropat, culoare carcasa alb
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
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	STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	STADIUL FIZIC:  Instalatii electrice curenti tari

	1.L
	2600528
	Banda laminata de etichetare
	rola
	0,01
	
	

	1.L
	5536169
	Priza monobloc sub tencuiala 250/10a cod 160
	buc
	1,01
	
	

	2
	EC08A1
	Cablu pentru instalatii electrice, tras prin tub de protectie, N2XH, haloge free 3X1,5, Un=1kV
	m
	420,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	2.L
	2303582
	Tub ipey Ignifug din pvc, DN16 mm
	m
	424,20
	
	

	2.L
	4700056
	Cablu N2XH 3x1,5 mmp
	m
	420,00
	
	

	3
	EC08A1
	Cablu pentru instalatii electrice, tras prin tub de protectie, NHXH FE180/E30 3x2.5 mmp
	m
	30,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	3.L
	2303582
	Tub ipey Ignifug din pvc, DN16 mm
	m
	30,30
	
	

	3.L
	4700097
	Cablu NHXH FE180/E30 3x2.5 mmp
	m
	30,90
	
	

	4
	EC08A1
	Cablu pentru instalatii electrice, tras prin tub de protectie, NHXH FE180/E30 3x4 mmp
	m
	40,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	4.L
	2303582
	Tub ipey Ignifug din pvc, DN16 mm
	m
	20,00
	
	

	4.L
	4700089
	Cablu NHXH FE180/E30 3x4 mmp
	m
	40,40
	
	

	5
	EB04C1
	Cablu pentru energie electrica N2XH 4x1,5 mmp, cu izolatie introdusa in tuburi de protectie riflate halogen free cu diametru de 16 mm
	m
	400,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	6
	W1SD02B#
	Montaj convertizor de frecventa 1.5 kW
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	7
	W1ME02A#
	Trecere etansa cu rezistena la foc prin pereti a cablurilor electrice
	buc
	2,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	7.L
	4113580
	Sistem rezistent la foc complet de trecere al cablurilor prin elemente de constructie compus din gaurirea elemetului de constructie si executarea montajului folosind materiale specifice (mortare rezistente la foc, mansoane rezistente la foc, coliere rezis
	buc
	2,00
	
	

	8
	EE01C01^
	Montare corp de iluminat de evacuare, 3W, cu acumulator si invertor cu autonomie 2 ore, Ip20, 230V/50Hz, Montaj suspendat de tavan fals, echipat cu accesorii de montaj, temperatura de fuctionare -
5*C --> 40*C
	buc
	25,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
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	STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	STADIUL FIZIC:  Instalatii electrice curenti tari

	8.L
	2442494
	Corp de iluminat de evacuare, 3W, cu acumulator si invertor cu autonomie 2 ore, Ip20, 230V/50Hz, Montaj suspendat de tavan fals, echipat cu accesorii de montaj, temperatura de fuctionare - 5*C --> 40*C
	buc
	25,00
	
	

	9
	ED01XB
	Montaj buton pentru PORNIRE iluminat antipanica, buton normal deschis cu actionare prin apasare cu reventire, 230v, c,a. 50Hz, 10A
	buc
	4,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	9.L
	5500139
	Buton normal deschis cu actionare prin apasare cu reventire, 230v, c,a. 50Hz, 10A
	buc
	4,00
	
	

	9.L
	5500094
	Doza de montaj buton, montaj aparent
	buc
	4,00
	
	

	10
	ED01XB
	Montaj buton pentru OPRIRE iluminat antipanica, buton normal inchis cu actionare prin apasare cu reventire, 230v, c,a. 50Hz, 10A;
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	10.L
	5500094
	Doza de montaj buton, montaj aparent
	buc
	1,00
	
	

	10.L
	5500139
	Buton normal deschis cu actionare prin apasare cu reventire, 230v, c,a. 50Hz, 10A
	buc
	1,00
	
	

	11
	EE01C01^
	Montare corp de iluminat pentru evacuare 3W, IP54, echipat cu acumulator si invertor, pentru autonomie minim 2 ore, montaj aparent pe perete
la exterior;
	buc
	5,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	11.L
	2442433
	Corp de iluminat pentru evacuare 3W, IP54, echipat cu acumulator si invertor, pentru autonomie minim 2 ore, montaj aparent pe perete la exterior;
	buc
	5,00
	
	

	12
	ED01XB
	Montaj kit de emergenta pentru corpuri de iluminat led, 2-50W, echipat cu invertor si acumulator pentru autonomie 3 h, baterie LI-Ion, 7.2V, 4400 mAh;
	buc
	7,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	13
	EE01C01^
	Montare corp de iluminat led 10 W, incastrat sau aparent, 10W/230V/50Hz./c.a,
	buc
	7,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	13.L
	2442495
	Corp de iluminat led 10 W, incastrat sau aparent, 10W/230V/50Hz./c.a,
	buc
	7,00
	
	

	14
	W2E20C#
	Racordarea/interventie la circuitele electrice in tablouri la borne existente
	buc
	2,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	14.L
	2600528
	Banda laminata de etichetare
	rola
	0,02
	
	

	14.L
	7302431
	Aparate electrice de protectie la curent rezidual, B-6A, tip A, Id30 mA
	buc
	2,00
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	STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	STADIUL FIZIC:  Instalatii electrice curenti tari

	15
	W2J02A#
	Verificarea si incercarea retelei electrice in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou;
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	16
	EH04A#
	Energie electrica pentru probe
	kwh
	10,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	17
	EF01B#
	Montaj tablou electric panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat, cu greutatea < 150 kg
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	18
	RPEG09A#
	Legaturi electrice (conexiuni) intre conductoare efectuate cu cleme de legaturi rapide
	buc
	50,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	18.L
	3335985
	Cleme de legaturi rapide 2 poli pentr conectare conductoare cu sectiuni de la 0.5 la 4 mmp
	buc
	50,00
	
	

	19
	TRB01A15
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m
	tona
	0,10
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	20
	TRA01A25
	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.
	tona
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	
	
	
	
	

	Recapitulatia:
	2019: CAM 2,25 - 10/5

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	
	
	
	
	
	

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	
	
	
	
	

	Cheltuieli indirecte
	
	
	
	
	
	

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	
	
	
	
	

	Profit
	
	
	
	
	
	

	Total inclusiv Beneficiu:
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	

	TVA:
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	

	

	TOTAL Cheltuieli directe:
	
	
	
	
	

	TOTAL Recapitulatie:
	
	
	
	
	


0,00
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	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	

	TVA:
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	

	

	Executant,


Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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	OBIECTIV:	Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7
OBIECTUL:	Organizare de santier
Beneficiar:	MUNICIPIUL TIMISOARA
Proiectant:		
Executant:		

- lei -	F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

	SECTIUNEA TEHNICA
	SECTIUNEA FINANCIARA

	
Nr.
	
Capitolul de lucrari
	
U.M.
	
Cantitatea
	Pretul unitar (exclusiv TVA)
- lei -
	TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	1
	CA01A02>
	Turnarea betonului simplu, marca...1), in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin
	mc
	2,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	2
	CZ02D02>
	Beton marca B 150 pompat, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 16 mm, in beton pompat in structuri, preparat cu ciment M 30 in instalatii centralizate
	mc
	2,02
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	3
	SE04A1
	Vestiare provizorii pentru muncitori, pentru perioada de executie a lucrarilor
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	3.L
	2002490856
	INCHIRIERE BARACAMENTE MUNCITORI PENTRU PERIOADA DE EXECUTIE
	buc
	1,00
	
	

	4
	SE03A1
	Montare WC ecologic
	buc
	1,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	4.L
	109911
	Muncitor deservire categoria I
	ora
	16,00
	
	

	4.L
	12700
	Sudor electric
	ora
	2,00
	
	

	5
	TSA01G01>
	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, canale, drumuri etc, in pamant cu umiditate naturala; adancimea sapaturii 0-1,5 m, teren tare
	mc
	2,00
	
	

	
	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	
	transport:
	
	

	5.L
	2002490857
	Inchirerea unui WC ecologic pentru perioada de executie a lucrarilor
	buc
	1,00
	
	

	5.L
	2100953
	Placa - denumire lucrare
	buc
	1,00
	
	

	5.L
	2002490858
	Casuta pentru unelte, de dimensiuni 178X195, 5X200
	buc
	2,00
	
	

	5.L
	2452973
	Rezervor pentru apa, prevazut cu canea si strat interior din polietilena, cu compusi organici de argint activ, volumul fiind de 500 l
	buc
	1,00
	
	

	5.L
	2002490859
	Pachet de incendiu complet echipat
	buc
	1,00
	
	


0,00
0,00
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	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	5.L
	2002490860
	Pubele de gunoi, cu capacitate de 240 l, cu roti si capac, de dimensiuni 106, 5x58x73
	buc
	2,00
	0,00
	0,00

	procent
	material
	manopera
	utilaj
	transport
	total

	Cheltuieli directe:
	
	
	
	
	

	Recapitulatia:
	2019: CAM 2,25 - 10/5

	Alte cheltuieli directe:

	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
	
	
	
	
	
	

	Total inclusiv Cheltuieli
directe:
	
	
	
	
	

	Cheltuieli indirecte
	
	
	
	
	
	

	Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:
	
	
	
	
	

	Profit
	
	
	
	
	
	

	Total inclusiv Beneficiu:
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL (fara TVA):
	
	
	
	
	

	TVA:
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL:
	
	
	
	
	

	

	Executant,


Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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	OBIECTIV:	Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7
OBIECTUL:	Instalatii
Beneficiar:	MUNICIPIUL TIMISOARA
Proiectant:		
Executant:		

F4co - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

	
Nr. crt.
	
Denumirea
	
U.M.
	
Cantitatea
	
Pret unitar
-lei/um-
	Valoarea (exclusiv TVA)
-lei-
	
Fisa tehnica atasata

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6

	Lista echipamente instalatii

	1
	IDSAI00
	Detector adresabil de fum
	buc
	6,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 1 - IDSAI00 Detector adresabil de fum

	2
	IDSAI01
	Detector adresabil multisenzor (fum si temperatura)
	buc
	1,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 2 - IDSAI01 Detector adresabil multisenzor (fum si temperatura)

	3
	IDSAI02
	Soclu detector adresabil cu izolator de scurt circuit
	buc
	7,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 3 - IDSAI02 Soclu detector adresabil cu izolator de scurt circuit

	4
	IDSAI03
	Sirena interioara avertizare incendiu
	buc
	3,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 4 - IDSAI03 Sirena interioara avertizare incendiu

	5
	IDSAI04
	Sirena exterioara avertizare incendiu
	buc
	2,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 5 - IDSAI04 Sirena exterioara avertizare incendiu

	6
	IDSAI05
	Buton manual de alarmare in caz de incendiu
	buc
	4,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 6 - IDSAI05 Buton manual de alarmare
in caz de incendiu
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	LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6

	7
	IDSAI06
	Retranslator centrala de detectie, semnalizare si avertizare incendiu 1 bucla
	buc
	1,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 7 - IDSAI06
Retranslator centrala de detectie, semnalizare si avertizare incendiu 1 bucla

	8
	IDSAI07
	Acumulator 12V, 18 Ah
	buc
	4,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 8 - IDSAI07 Acumulator 12V, 18 Ah

	9
	IDSAI08
	Modul intrare-iesire adresabil
	buc
	2,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 9 - IDSAI08 Modul intrare-iesire adresabil

	10
	IDSAI09
	Ventilator de tubulatura 3800 mc/h, 230 V/50Hz, 345 W, 25 kg
	buc
	1,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 10 - IDSAI09 Ventilator de tubulatura 3800
mc/h, 230 V/50Hz,
345 W, 25 kg

	11
	IDSAI10
	Senzor de presiune diferentiala 20-300 Pa
	buc
	1,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 11 - IDSAI10 Senzor de presiune diferentiala 20-300 Pa

	12
	IDSAI11
	Actuator electric 24V, cu lant, cursa lant 1000 mm
	buc
	1,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 12 - IDSAI11 Actuator electric 24V, cu lant, cursa lant 1000 mm

	13
	IDSAI12
	Acumulator 12V, 46 Ah
	buc
	2,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 13 - IDSAI12 Acumulator 12V, 46 Ah

	14
	IDSAI13
	UPS -1000 VA
	buc
	1,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 14 - IDSAI13 UPS -1000 VA

	15
	E00
	Convertizor de frecventa 1.5 kW, 7.5 A, 1x230/3x230 V
	buc
	1,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 15 - E00 Convertizor de frecventa 1.5 kW,
7.5 A, 1x230/3x230 V
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	LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6

	16
	E01
	Sursa de alimentare 27.6 V/3 A Pulsar EN54-3A17
	buc
	1,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 16 - E01 Sursa de alimentare 27.6 V/3 A Pulsar EN54-3A17

	17
	E03
	Tablou electric desfumare
	buc
	1,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 17 - E03 Tablou electric desfumare

	18
	E02
	Kit de emergenta
	buc
	7,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 18 - E02 Kit de emergenta

	19
	E04
	Rack metalic 600x450x239 mm
	buc
	1,00
	
	
	Fisa tehnica nr. 19 - E04 Rack metalic 600x450x239 mm

	

	
	TOTAL:
	
	lei
	
	

	
	
	
	euro
	
	

	
	TVA:
	
	lei
	
	

	
	TOTAL cu TVA:
	
	lei
	
	

	

	Executant,


Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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	OBIECTIV:	Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7
OBIECTUL:	Instalatii
Beneficiar:	MUNICIPIUL TIMISOARA
Proiectant:		
Executant:		

F5co - Fisa tehnica nr. 1 - IDSAI00 Detector adresabil de fum
Utilajul, echipamentul tehnologic:Detector adresabil de fum

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Parametrii tehnici si functionali Tensiune de alimentare: 22~38 V DC
Cosumul de current in stare normala: 38VDC 350μA In alarma: 11 mA
Temperatura de depozitare: -10ᵒC~+70ᵒC Temperatura de functionare:: -10ᵒC~+60ᵒC Umiditate (fara condensare): 95%
Grad de protectie: IP 42 Dimenisuni (H x Ø)): 45 x 99 mm Acoperire: 60~ 80m2
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
Conform standardelor in vigoare
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Certificat de conformitate de la producator
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie min. 24 luni
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
Instruire personal de exploatare si intretinere
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	F5co - Fisa tehnica nr. 2 - IDSAI01 Detector adresabil multisenzor (fum si temperatura)
Utilajul, echipamentul tehnologic:Detector adresabil multisenzor (fum si temperatura)

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Parametrii tehnici si functionali Tensiune de alimentare: 22~38 V DC
Cosumul de current in stare normala: 38VDC 350μA In alarma: 11 mA
Temperatura de depozitare: -10ᵒC~+70ᵒC Temperatura de functionare:: -10ᵒC~+60ᵒC Umiditate (fara condensare): 95%
Grad de protectie: IP 42 Dimenisuni (H x Ø)): 45 x 99 mm Acoperire: 60~ 80m2
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
Conform standardelor in vigoare
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Certificat de conformitate de la producator
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie min. 24 luni
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
Instruire personal de exploatare si intretinere
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	F5co - Fisa tehnica nr. 3 - IDSAI02 Soclu detector adresabil cu izolator de scurt circuit
Utilajul, echipamentul tehnologic:Soclu detector adresabil cu izolator de scurt circuit

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Tensiunea de alimentare: 17V - 41V DC Maxim Curent de scurt circuit: 1A Numarul izolatori pe bucla: max. 127 Centrele de fixare: 48 - 74 mm
Aprobari LPCB & G LED de stare galben Culoare: alba
Material carcasa: ABS Detecteaza scurt-circuite de bucla
Temp. de operare: -10 la +50 grade C Temp. de depozitare: -30 la +60 grade C
Umiditate: 95% fara condensare la 40 grade C
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
Conform standardelor in vigoare
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Certificat de conformitate de la producator
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie min. 24 luni
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
Instruire personal de exploatare si intretinere
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	F5co - Fisa tehnica nr. 4 - IDSAI03 Sirena interioara avertizare incendiu
Utilajul, echipamentul tehnologic:Sirena interioara avertizare incendiu

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Parametrii tehnici si functionali Tip sirena: adresabila
Izolator scurt cricuit
Alimentare de pe bucla de semnal/320mA Acumulator backup: 3.7V
Nivel sonor: 90dB
Actionare manuala centrala si motoare in caz de incendiu Consum in mod de lucru :390μA, in alarma: 2mA
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
Instruire personal de exploatare si intretinere
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Certificat de conformitate de la producator
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie min. 24 luni
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
Conform standardelor in vigoare
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	F5co - Fisa tehnica nr. 5 - IDSAI04 Sirena exterioara avertizare incendiu
Utilajul, echipamentul tehnologic:Sirena exterioara avertizare incendiu

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Parametrii tehnici si functionali Sirena autonoma de exterior Culoare: rosie cu flash
Putere acustica: 110 dB la 3 m Alimentare: 24 VDC
Echipata cu acumulator ACC 12V/2Ah Consum in alarma: 1.5 A
Consum in stand-by: 2.5 mA
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
Instruire personal de exploatare si intretinere
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Certificat de conformitate de la producator
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie min. 24 luni
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
Conform standardelor in vigoare
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	F5co - Fisa tehnica nr. 6 - IDSAI05 Buton manual de alarmare in caz de incendiu
Utilajul, echipamentul tehnologic:Buton manual de alarmare in caz de incendiu

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Parametrii tehnici si functionali Tip buton: manual
Tensiune de alimentare: 27,6V Consum de current in alarma:5mA Lungime: 84 mm
Latime: 84 mm
Inaltime/Adancime: 45 mm
Temperatura de functionare: -5ᵒC pana la +40ᵒC Umiditate relativa: 95% (fara condensare)
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
Conform standardelor in vigoare
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Certificat de conformitate de la producator
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie min. 24 luni
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
Instruire personal de exploatare si intretinere
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	F5co - Fisa tehnica nr. 7 - IDSAI06 Retranslator centrala de detectie, semnalizare si avertizare incendiu 1 bucla
Utilajul, echipamentul tehnologic:Retranslator centrala de detectie, semnalizare si avertizare incendiu 1 bucla

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Afisaj LCD
Conectare: 4 fire prin RS485 Numar maxim: 8 repetoare/retea
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
Instruire personal de exploatare si intretinere
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Certificat de conformitate de la producator
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie min. 24 luni
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
Conform standardelor in vigoare
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	F5co - Fisa tehnica nr. 8 - IDSAI07 Acumulator 12V, 18 Ah
Utilajul, echipamentul tehnologic:Acumulator 12V, 18 Ah

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Specificatii Tehnice Tensiune 12V Capacitate: 18 Ah Conectori: Terminal M5
Temperatura de incarcare: 0°C si 40°C Temperatura de descarcare: -15°C la 50°C. Temperatura de depozitare: -15°C la 40°C Lungime 181 mm
Latime 77 mm
Inaltime 167 mm
Greutate 6.1 kg
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
Instruire personal de exploatare si intretinere
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Certificat de conformitate de la producator
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie min. 24 luni
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
Conform standardelor in vigoare
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	F5co - Fisa tehnica nr. 9 - IDSAI08 Modul intrare-iesire adresabil
Utilajul, echipamentul tehnologic:Modul intrare-iesire adresabil

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Mod conectare: Intrare/iesire bucla - 2 fire;
Specificatii electrice: Intrare sursa externa de alimentare - 1 (alimentare pentru echipamentele conectate pe iesirea supervizata);
Specificatii I/O: Numar intrari: 4 (2 selectabile ca zone conventionale );
Numar iesiri releu: 4 (libere de potential) Protocol comunicare: ENEA
Tensiune de alimentare: 19-30 Vdc
Curent maxim absorbit in standby: 80μA @24V Curent maxim absorbit in alarma: 20mA @27,6V Latime: 100 mm
Inaltime: 53 mm
Adancime: 29 mm Greutate neta: 66 g
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
Conform standardelor in vigoare
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Certificat de conformitate de la producator
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie min. 24 luni
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
Instruire personal de exploatare si intretinere
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	F5co - Fisa tehnica nr. 10 - IDSAI09 Ventilator de tubulatura 3800 mc/h, 230 V/50Hz, 345 W, 25 kg
Utilajul, echipamentul tehnologic:Ventilator de tubulatura 3800 mc/h, 230 V/50Hz, 345 W, 25 kg

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Ventilator de tubulatura 3800 mc/h, 300 Pa, 230 V/50Hz, 345 W,
25 kg
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
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	F5co - Fisa tehnica nr. 11 - IDSAI10 Senzor de presiune diferentiala 20-300 Pa
Utilajul, echipamentul tehnologic:Senzor de presiune diferentiala 20-300 Pa

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Presiune de lucru admisa: 7500 Pa Temperatura ambianta, functionare: -20 ... 85 ° C Domeniul de masurare, presiune: 500 ... 2000 Pa
Iesire digitala, tensiune de comutare: DC 24 V / AC 24 ... 250 V Iesire digitala, curent de comutare: 0,01 ... 5 (3) A
Grad de protectie: IP54 Dimensiune (Ø x L): 81 x 90 mm
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
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	F5co - Fisa tehnica nr. 12 - IDSAI11 Actuator electric 24V, cu lant, cursa lant 1000 mm
Utilajul, echipamentul tehnologic:Actuator electric 24V, cu lant, cursa lant 1000 mm

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Reglaj deschidere cursa lant : 800-900-1000 mm Declaratie EN 12101/2 SHEV - rezista 30 min la 300 grade Declaratie conformitate EN 12101-2 evacuare fum si gaze fierbinti
Forta 350N
Curent nominal absorbit 0.95A, ( 1,2 A la pornire) Temperatura de functionare : - 20 °C ÷ +70 °C Grad de protectie IP 32
Cablu de alimentare 2.5 m Dimensiuni : 34,6 x 37x 764 mm
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
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	F5co - Fisa tehnica nr. 13 - IDSAI12 Acumulator 12V, 46 Ah
Utilajul, echipamentul tehnologic:Acumulator 12V, 46 Ah

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
- Tensiune nominala: 12 volti
· Capacitate: 46 Ah
· Tip terminal: M6 (F6/T6/I2)
· Dimensiuni: 197mm x 165mm x h170mm
· Greutate: 14.5 kg
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
Instruire personal de exploatare si intretinere
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Certificat de conformitate de la producator
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie min. 24 luni
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
Conform standardelor in vigoare
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	F5co - Fisa tehnica nr. 14 - IDSAI13 UPS -1000 VA
Utilajul, echipamentul tehnologic:UPS -1000 VA

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Conectori Iesire
UPS 1000VA/600W, 4 prize shuko, conexiune internet Alimentare: 230Vac
Fara baterii Interfata: USB Protectii
Scurt-Circuit: Da Supraincarcare: Da
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
Instruire personal de exploatare si intretinere
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Certificat de conformitate de la producator
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie min. 24 luni
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
Conform standardelor in vigoare
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	F5co - Fisa tehnica nr. 15 - E00 Convertizor de frecventa 1.5 kW, 7.5 A, 1x230/3x230 V
Utilajul, echipamentul tehnologic:Convertizor de frecventa 1.5 kW, 7.5 A, 1x230/3x230 V

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Tensiune de alimentare 1x230 V Frecventa alimentare 50 Hz, 60 Hz, Tensiune de iesire 3x230 V
Nivelul tensiunii de iesire Reglabil 0-100% din valoarea tensiunii de intrare
Frecventa de iesire 0 - 400 Hz (setare implicita 0.5 - 80 Hz) Curent nominal 7.5 A
Suprasarcina 150% pentru 60 de secunde, 200% pentru 1 secunda
Putere 1.5 kW
Regim de functionare HD - heavy-duty Standarde CE
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
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	F5co - Fisa tehnica nr. 16 - E01 Sursa de alimentare 27.6 V/3 A Pulsar EN54-3A17
Utilajul, echipamentul tehnologic:Sursa de alimentare 27.6 V/3 A Pulsar EN54-3A17

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Tensiune de alimentare: 230 VAC/50 Hz Putere: 83 W
Consum sisteme PSU: 78 mA
Iesire alimentare operatii continue: 2 A/27,6 VDC Iesire alimentare operatii intermitente: 3 A/27,6 VDC Curent incarcare baterie: 1,0 A
Montaj baterie: 2 x 17 Ah/12 V (bateriile nu sunt incluse) Display LED
Montare: aparenta Incuietoare cu cheie
Protectii: SCP, OLP, OHP, OVP, UVP, sabotaj (deschiderea carcasei)
Iesiri tehnice: EPS - AC esec retea, PSU - esec alimentare, APS – esec baterie
Monitorizare la distanta via LAN, WiFi, RS485, USB prin module suplimentare
Conformitate cu standardele: EN54-4, EN12101-10 Carcasa: placa de otel de 1.2 mm, rosie Dimensiuni carcasa: 420 x 420 x 102 mm
Max dimensiuni baterii: 400 x 180 x 95 mm
Greutate: 9 kg
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
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	F5co - Fisa tehnica nr. 17 - E03 Tablou electric desfumare
Utilajul, echipamentul tehnologic:Tablou electric desfumare

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Pi=1 kW, Pa=1kW, Ic=5.3 A
Confectionat din metal cu grad de protectie IP65(min), montat pe perete sau ingropat in perete
Transformatoare, materiale marunte: jgheab, cablu, cleme, suruburi, etc.
Aparatura de automatizare (controllere, relee, contactoare)
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
Conform standardelor in vigoare
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Certificat de conformitate de la producator
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie min. 24 luni
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
Instruire personal de exploatare si intretinere
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	F5co - Fisa tehnica nr. 18 - E02 Kit de emergenta
Utilajul, echipamentul tehnologic:Kit de emergenta

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Kit de emergenta pentru corpuri de iluminat led, 2-50W, echipat cu invertor si acumulator pentru autonomie 3 h, baterie LI-Ion, .2V, 4400 mAh,
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
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	F5co - Fisa tehnica nr. 19 - E04 Rack metalic 600x450x239 mm
Utilajul, echipamentul tehnologic:Rack metalic 600x450x239 mm

	
Nr. crt.
	
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	

Producator

	0
	1
	2
	3

	1.  Parametri tehnici si functionali
Dulap Rack pentru echipamente curenti slabi, 600x450x239 mm, din metal, aplicat pe perete, echipat cu sistem de prindere
	
	

	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare
Instruire personal de exploatare si intretinere
	
	

	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Certificat de conformitate de la producator
	
	

	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie min. 24 luni
	
	

	5. Alte conditii cu caracter tehnic
Conform standardelor in vigoare
	
	

	

	Executant,


Director General,

	Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV:	Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7
Beneficiar:	MUNICIPIUL TIMISOARA
Proiectant:		
Executant:		

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

	
Nr. crt.
	
Denumirea resursei materiale
	
U.M.
	Consumul cuprins in oferta
	Pret unitar (exclusiv TVA)
-lei-
	Valoarea (exclusiv TVA)
-lei-
	
Furnizorul
	Greu-tatea
-tone-

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6
	7

	1
	5904782 Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60
	kg
	0,14
	
	
	
	

	2
	7800857 Amorsa pt. vopsea lavabila
	kg
	4,65
	
	
	
	

	3
	20012678 Apa
	l
	2,60
	
	
	
	

	4
	20041127 Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente
	mc
	1,05
	
	
	
	

	5
	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea
	mc
	1,79
	
	
	
	

	6
	20041906 Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea
	mc
	0,03
	
	
	
	

	7
	7302431 Aparate electrice de protectie la curent rezidual, B-6A, tip A, Id30 mA
	buc
	2,00
	
	
	
	

	8
	6111538 Aracet d 50 ni 1345
	kg
	2,35
	
	
	
	

	9
	6433754 Armatura in prefabr beton pc 52 o6-10 mm barem
	kg
	50,00
	
	
	
	

	10
	8521050 Banda adeziva tip retea latime=50mm - 90m/rola
	m
	15,64
	
	
	
	

	11
	8000850 Banda de armare pt.placa normala din gips-carton
	m
	23,00
	
	
	
	

	12
	20010005 Banda de etansare 95 mm
	m
	58,19
	
	
	
	

	13
	20010006 Banda de protectie
	m
	63,25
	
	
	
	

	14
	2600569 Banda izolatoare din aluminiu 50mmx40mx0.06mm
	rola
	2,00
	
	
	
	

	15
	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658
	m
	14,80
	
	
	
	

	16
	2600528 Banda laminata de etichetare
	rola
	1,21
	
	
	
	

	17
	6621442 Banda vegetala 30 mm
	m
	14,80
	
	
	
	

	18
	2100969 Beton de ciment	B
250  stas 3622
	mc
	6,25
	
	
	
	

	19
	2100971 Beton de ciment	B
300  stas 3622
	mc
	0,86
	
	
	
	

	20
	2800012 Bloc bca 590 x 240 x
20 cm
	mc
	2,68
	
	
	
	

	21
	7344829 Burghiu cu cap widia d10 mm
	buc
	2,22
	
	
	
	

	22
	7344831 Burghiu cu cap widia d14 mm
	buc
	0,18
	
	
	
	

	23
	5500139 Buton normal deschis
cu actionare prin apasare cu
	buc
	6,00
	
	
	
	

	
	reventire, 230v, c,a. 50Hz,
	10A
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	LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6
	7

	24
	7306876 Cablaj conectare baterii 16mmp, negru/rosu, 40 cm
	buc
	8,00
	
	
	
	

	25
	4700227 Cablu FTP Cat 6, 4 x 2 x 23 AVG, cupru
	m
	50,50
	
	
	
	

	26
	4700175 Cablu incendiu 2x2x08 JE-H(St)H FE 180 E30-E90,
ecranat
	m
	103,00
	
	
	
	

	27
	4700056 Cablu N2XH 3x1,5
mmp
	m
	420,00
	
	
	
	

	28
	4700097 Cablu NHXH FE180/E30 3x2.5 mmp
	m
	30,90
	
	
	
	

	29
	4700089 Cablu NHXH
FE180/E30 3x4 mmp
	m
	40,40
	
	
	
	

	30
	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63
	kg
	0,77
	
	
	
	

	31
	20022828 Carcasa din otel beton profil neted OB37 STAS 438 D=8mm
	kg
	46,76
	
	
	
	

	32
	7106611 Carpe de sters din orice culoare
	kg
	0,02
	
	
	
	

	33
	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare
	kg
	0,01
	
	
	
	

	34
	2601626 Carton bitumat fara strat de acoperire (blanc) CI 400 100cmx20m, s138
	mp
	2,47
	
	
	
	

	35
	2600933 Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138
	mp
	2,01
	
	
	
	

	36
	2002490858 Casuta pentru unelte, de dimensiuni 178X195, 5X200
	buc
	2,00
	
	
	
	

	37
	7308669 Ceara de parchet forma vara, solida tip A, bidon 10 kg
	kg
	0,52
	
	
	
	

	38
	6101387 Chit alb pentru geamuri c.101-1 ntr 6149-69
	kg
	6,38
	
	
	
	

	39
	6103036 Chit romtix 1502 p
ntr 5655-74
	kg
	13,41
	
	
	
	

	40
	6102815 Chit siliconic
	kg
	1,94
	
	
	
	

	41
	2101377 Ciment
	kg
	4,71
	
	
	
	

	42
	2100024 Ciment I 32,5 (P 40)
saci
	kg
	193,20
	
	
	
	

	43
	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30)
saci
	kg
	193,71
	
	
	
	

	44
	2100397 Ciment II B 32,5(M 30)
vrac
	kg
	669,31
	
	
	
	

	45
	2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055
	kg
	19,40
	
	
	
	

	46
	3335985 Cleme de legaturi rapide 2 poli pentr conectare conductoare cu sectiuni de la 0.5 la 4 mmp
	buc
	50,00
	
	
	
	

	47
	3335987 Cleme de prindere tubulatura cu surub M8x30
	m
	30,00
	
	
	
	

	48
	20042123 Corp de iluminat cu led Ledco Linear Bay 62W, 4000K, 7400lm
	buc
	5,00
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	LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6
	7

	49
	2442494 Corp de iluminat de evacuare, 3W, cu acumulator si invertor cu autonomie 2 ore, Ip20, 230V/50Hz, Montaj suspendat de tavan fals, echipat cu accesorii de montaj, temperatura de fuctionare - 5*C -
-> 40*C
	buc
	25,00
	
	
	
	

	50
	2442495 Corp de iluminat led 10 W, incastrat sau aparent, 10W/230V/50Hz./c.a,
	buc
	7,00
	
	
	
	

	51
	2442433 Corp de iluminat pentru evacuare 3W, IP54, echipat cu acumulator si invertor, pentru autonomie minim 2 ore, montaj aparent pe perete la exterior;
	buc
	5,00
	
	
	
	

	52
	2304381 Cot egal 90 grade pentru tubulatura din otel zincat 250x500 mm
	buc
	1,00
	
	
	
	

	53
	6715993 Covor tactil pentru nevazatori 53*47 cm
	mp
	15,70
	
	
	
	

	54
	5886928 Cuie cu cap conic	tip A 3,0 x 60	s 2111
	kg
	0,42
	
	
	
	

	55
	5887051 Cuie cu cap conic	tip a1 5 x150 OL 37	s 2111
	kg
	0,08
	
	
	
	

	56
	6313356 Diblu cu expandare marimea 10
	buc
	4,00
	
	
	
	

	57
	20043186 Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	20,00
	
	
	
	

	58
	2950716 Diblu din lemn
	buc
	29,90
	
	
	
	

	59
	20010008 Diblu DN6 cu surub autofiletant
	buc
	91,08
	
	
	
	

	60
	6109080 Diluant pentru
prenadez ntr 2830-75
	kg
	1,20
	
	
	
	

	61
	6311308 Dispozitiv automat de inchidere a usilor
	buc
	10,00
	
	
	
	

	62
	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi
	buc
	7,50
	
	
	
	

	63
	5500103 Doza de conexiuni rezistenta la foc
	buc
	2,00
	
	
	
	

	64
	5500094 Doza de montaj buton, montaj aparent
	buc
	5,00
	
	
	
	

	65
	7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip
	buc
	1,00
	
	
	
	

	66
	5903099 Electrod pentru sudarea aluminiului	ealsip 4
	kg
	5,13
	
	
	
	

	67
	20044771 Energie electrica la contor pentru consumatori forta
	kwh
	100,00
	
	
	
	

	68
	2955896 Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj
	kwh
	9,41
	
	
	
	

	69
	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj
	kwh
	12,55
	
	
	
	

	70
	2938824 Ferestre din lemn stratificat
	mp
	1,50
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	LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6
	7

	71
	5904299 Flux (pasta decapanta) pt.lipirea cositorului nid 270-61*
	kg
	0,04
	
	
	
	

	72
	7322940 Fuior cinepa
	kg
	0,09
	
	
	
	

	73
	2948050 Ghermele carbolinizate
	buc
	17,88
	
	
	
	

	74
	20041759 Glaf de exterior latime 18cm din tabla de aluminiu vopsit
	m
	4,00
	
	
	
	

	75
	20041757 Glaf din tabla de aluminiu vopsit
	m
	4,00
	
	
	
	

	76
	20044701 Glet de ipsos superfin
	kg
	21,42
	
	
	
	

	77
	2806530 Grila de aluminiu, 450x450 mm cu plasa pentru insecte
	buc
	2,00
	
	
	
	

	78
	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80
	kg
	0,14
	
	
	
	

	79
	6100814 Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80
	kg
	0,15
	
	
	
	

	80
	20044467 Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581
	buc
	4,70
	
	
	
	

	81
	6200341 Huila de forja
	kg
	81,23
	
	
	
	

	82
	2002490857 Inchirerea unui WC ecologic pentru perioada de executie a lucrarilor
	buc
	1,00
	
	
	
	

	83
	2002490856 INCHIRIERE BARACAMENTE MUNCITORI PENTRU PERIOADA DE EXECUTIE
	buc
	1,00
	
	
	
	

	84
	2101468 Ipsos
	kg
	0,75
	
	
	
	

	85
	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1
	kg
	260,91
	
	
	
	

	86
	8521010 Liant imbinare placi gipscarton (5 kg/sac)
	kg
	3,22
	
	
	
	

	87
	5208626 Mastic etansare tubulatura ventilare cartus 310 ml
	buc
	2,00
	
	
	
	

	88
	7819201 Material marunt
	%
	
	
	
	
	

	89
	7801043 Material marunt
	%
	
	
	
	
	

	90
	7801035 Material marunt
	%
	
	
	
	
	

	91
	3064291 Material marunt
	%
	
	
	
	
	

	92
	20018328 Material marunt
	%
	
	
	
	
	

	93
	20010013 Material marunt
	%
	
	
	
	
	

	94
	8000277 Material marunt
	%
	
	
	
	
	

	95
	7801098 Material marunt ( Adeziv , diluant etc )
	%
	
	
	
	
	

	96
	8000702 Materiale de prindere
	kg
	1,77
	
	
	
	

	97
	6305713 Mina curenta sau bara prot.curb din teava otel laminat
	m
	85,50
	
	
	
	

	98
	6305701 Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form.la rece
	m
	4,60
	
	
	
	

	99
	7330080 Morseta unipolara, 2,5 mmp
	buc
	111,00
	
	
	
	

	100
	2101121 Mortar de zidarie M 10
nisip s 1030
	mc
	0,17
	
	
	
	

	101
	4120389 Mufa fonta maleabila m2 ds s475 DN 15 1/2 sd	zn
	buc
	1,00
	
	
	
	

	102
	2002489903 N2XH 4x1.5 mmp
	m
	400,00
	
	
	
	

	103
	2205939 Nisip
	mc
	0,01
	
	
	
	

	104
	2200496 Nisip sortat nespalat de
	mc
	0,04
	
	
	
	

	
	rau si lacuri 0,0-1,0 mm
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	LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4
	6	7
	7

	105
	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm
	mc
	1,58
	
	
	
	

	106
	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm
	mc
	1,03
	
	
	
	

	107
	20044783 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM
	mc
	0,60
	
	
	
	

	108
	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm
	kg
	62,58
	
	
	
	

	109
	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A
	mc
	0,34
	
	
	
	

	110
	2002490859 Pachet de incendiu
complet echipat
	buc
	1,00
	
	
	
	

	111
	6719407 Pafta
	buc
	32,00
	
	
	
	

	112
	2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti
	mp
	0,15
	
	
	
	

	113
	6200729 Parchetin, s 44
	l
	0,60
	
	
	
	

	114
	20010014 Pasta imbinare
	kg
	20,24
	
	
	
	

	115
	6720779 Pervazuri profilate din
pvc
	m
	17,94
	
	
	
	

	116
	6200767 Petrol distilat tip 18/200
np-nid 767
	l
	0,02
	
	
	
	

	117
	6002957 Piatra de frecat mozaic
	kg
	0,30
	
	
	
	

	118
	2308400 Piesa speciala din otel zincat, de la 500x250 mm la
D350 mm
	buc
	1,00
	
	
	
	

	119
	2200288 Pietris ciuruit spalat de
mal 7-15 mm
	mc
	0,68
	
	
	
	

	120
	5840766 Piulita hexagonala
grosolana B M 8 gr. 5 s 922
	buc
	48,00
	
	
	
	

	121
	2100953 Placa - denumire
lucrare
	buc
	1,00
	
	
	
	

	122
	20010044 Placa GK 12,5
ignifugata
	mp
	103,73
	
	
	
	

	123
	20044018 Placa gresie glz.netede maron S 250X 60X12
C1 vrac
	mp
	3,09
	
	
	
	

	124
	2100895 Placa GRESIE INTERIOR/ EXTERIOR
	mp
	3,00
	
	
	
	

	125
	6621650 Placa teh.cauciuc gar.f ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm
	kg
	0,75
	
	
	
	

	126
	2607632 Placa vata minerala izolanta generala tip g 100 1200
x 600 x 40 s 5838 / 5
	mp
	1,24
	
	
	
	

	127
	8527019 Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/3000
	mp
	9,38
	
	
	
	

	128
	2204268 Plinta pentru gresie
	m
	0,69
	
	
	
	

	129
	2604027 Polistiren extrudat grafitat grosime 2 cm
	mp
	2,73
	
	
	
	

	130
	6111734 Prenadez
	kg
	7,77
	
	
	
	

	131
	5536169 Priza monobloc sub
tencuiala 250/10a cod 160
	buc
	1,01
	
	
	
	

	132
	20010023 Profil CW
100 x0,6mm
	m
	70,84
	
	
	
	

	133
	2501488	40x20x1.5
Profil sina metalic
	m
	10,00
	
	
	
	

	134
	20010032 Profil UW 100 x 0,6
mm
	m
	35,42
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	135
	2002490860 Pubele de gunoi, cu capacitate de 240 l, cu roti si capac, de dimensiuni 106, 5x58x73
	buc
	2,00
	
	
	
	

	136
	4121785 Racord olandez et plana u1	s482 DN 50 2 zn
	buc
	9,00
	
	
	
	

	137
	2452973 Rezervor pentru apa, prevazut cu canea si strat interior din polietilena, cu compusi organici de argint activ, volumul fiind de 500 l
	buc
	1,00
	
	
	
	

	138
	7343982 Rumegus din lemn
	kg
	0,15
	
	
	
	

	139
	6805372A Sarma moale zincata ol32 d= 2 mm
	kg
	0,45
	
	
	
	

	140
	2905955 Sipca rasinoase clasa
I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m
	mc
	0,04
	
	
	
	

	141
	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32	s 889
	kg
	0,50
	
	
	
	

	142
	5900499 Sirma sudura obisnuit s1126	s10 colaci	D = 3,25
	kg
	0,18
	
	
	
	

	143
	5900504 Sirma sudura obisnuita s1126	s10 colaci	D = 4,00
	kg
	0,21
	
	
	
	

	144
	2506761 Sistem pereti cortina cu geam securizat, tamplarie din aluminiu si toate accesoriile necesare montajului incluse
	tona
	0,97
	
	
	
	

	145
	4113580 Sistem rezistent la foc complet de trecere al cablurilor prin elemente de constructie compus din gaurirea elemetului de constructie si executarea montajului folosind materiale specifice (mortare rezistente la foc, mansoane rezistente la foc, coliere rezis
	buc
	2,00
	
	
	
	

	146
	4113600 Sistem rezistent la foc complet de trecere al tubulaturii prin elemente de constructie compus din gaurirea elemetului de constructie si executarea montajului folosind materiale specifice (mortare rezistente la foc, mansoane rezistente la foc, coliere rezi
	buc
	1,00
	
	
	
	

	147
	20028944 Spuma poliuretanica
	kg
	5,53
	
	
	
	

	148
	20010041 Surub autofiletant 5 x
25 mm
	buc
	657,80
	
	
	
	

	149
	5820170 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 30 gr. 4.8 s 920
	buc
	22,00
	
	
	
	

	150
	5820285 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 60 gr. 4.8 s 920
	buc
	26,00
	
	
	
	

	151
	20044466 Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571
	buc
	47,04
	
	
	
	

	152
	5836777 Surub cu cap inecat crestat	l 3	x 40 f1 s 1452
	buc
	560,00
	
	
	
	

	153
	5837501 Surub cu cap
	buc
	9,00
	
	
	
	

	
	semiinecat crestat l 3  x
1453
	35	s
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	154
	8558011 Surub montaj autofiletant 35mm/1000 superrapid
	buc
	211,60
	
	
	
	

	155
	5894250 Surub zincat m 4 cu piulita si saibe
	buc
	24,48
	
	
	
	

	156
	20044525 Tamplarie exterioare din aluminiu-conform tablou tamplarie (va fi prezentat la faza P.Th.)
	mp
	11,76
	
	
	
	

	157
	2002490855 Tamplarie interioara
- Usi din sticla securizata-complet echipata pentru montaj
	mp
	7,86
	
	
	
	

	158
	2002490854 Tamplarie interioara (usi MDF)
	mp
	8,74
	
	
	
	

	159
	5107245 Tija filetata la ambele capete M8 otel zincat + piulite hexagonale
	m
	10,00
	
	
	
	

	160
	2303612 Tub ipey din pvc, de 13 mm
	m
	101,00
	
	
	
	

	161
	2303582 Tub ipey Ignifug din pvc, DN16 mm
	m
	525,00
	
	
	
	

	162
	8000661 Tubulatura zincata 250x500 mm
	m
	3,00
	
	
	
	

	163
	2928440 Usa int.c.tip M toc,ram-tbl ras.tip A 2090x1484 = s3,101
	mp
	4,46
	
	
	
	

	164
	2928791 Usa interioara din lemn stratificat -cu latimea de 100 cm, si inaltimea de 210 cm
	mp
	2,15
	
	
	
	

	165
	20014971 Usa interioara din lemn stratificat -cu latimea de 110 cm, si inaltimea de 210 cm
	mp
	2,31
	
	
	
	

	166
	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2
	mc
	0,03
	
	
	
	

	167
	6202533 Vaselina tehnica artificiala tip D	s 917
	kg
	0,20
	
	
	
	

	168
	20024777 Vata minerala 100mm
	mp
	25,30
	
	
	
	

	169
	2605899 Vata minerala caserata cu aluminiu, grosime 50 mm, clasa A1 reactie la foc
	mp
	10,00
	
	
	
	

	170
	2605828 Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc
	kg
	0,49
	
	
	
	

	171
	7800859 Vopsea lavabila acrilica
	l
	114,24
	
	
	
	

	172
	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80
	kg
	2,14
	
	
	
	

	
	Valoare directa
	lei
	
	
	

	
	Recapitulatie
	lei
	
	
	

	
	TOTAL
	lei
	
	
	

	
	TOTAL
	euro
	
	
	

	

	Executant,


Director General,
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OBIECTIV:	Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7
Beneficiar:	MUNICIPIUL TIMISOARA
Proiectant:		
Executant:		

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

	
Nr. crt.
	
Denumirea meseriei
	Consumul cu manopera
-(om/ore)-
	Tariful mediu
-lei/ora-
	Valoarea (exclusiv TVA)
-lei-
	
Procentul

	0
	1
	2
	3
	4 = 2 x 3
	5

	1
	10251 Betonist
	18,96
	
	
	

	2
	13410 Dulgher constructii
	9,19
	
	
	

	3
	14100 Electrician
	0,11
	
	
	

	4
	20591 Electrician automatizare
	8,00
	
	
	

	5
	20251 Electrician cabluri subterane
	1,63
	
	
	

	6
	20600 Electrician intr.rep.
	0,52
	
	
	

	7
	20131 Electrician linii electrice aeriene
	0,30
	
	
	

	8
	20331 Electrician post trafo
	3,60
	
	
	

	9
	11131 Fierar beton
	4,93
	
	
	

	10
	15110 Finisor mase plastice
	7,76
	
	
	

	11
	11431 Geamgiu
	7,34
	
	
	

	12
	20000115 Inginer sisteme de securitate
	9,92
	
	
	

	13
	30 Instalator electrician
	307,13
	
	
	

	14
	11549 Instalator electrician 4b
	7,00
	
	
	

	15
	11731 Instalator incalzire
	0,64
	
	
	

	16
	11641 Instalator sanitar
	9,19
	
	
	

	17
	11991 Instalator ventilatorist
	53,99
	
	
	

	18
	12141 Ipsosar
	24,80
	
	
	

	19
	12231 Izolator hidrofug
	0,15
	
	
	

	20
	12340 Izolator termic 4
	2,30
	
	
	

	21
	26841 Montator constructii metalice
	76,95
	
	
	

	22
	12500 Montator pref.beton
	25,30
	
	
	

	23
	12600 Mozaicar
	2,82
	
	
	

	24
	100 Muncitor calificat
	71,69
	
	
	

	25
	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii
	9,36
	
	
	

	26
	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22
	3,60
	
	
	

	27
	20000002 Muncitor deservire
	19,80
	
	
	

	28
	19931 Muncitor deservire constructii montaj
	12,13
	
	
	

	29
	19921 Muncitor deservire constructii-montaj
	25,82
	
	
	

	30
	49 Muncitor necalificat
	14,98
	
	
	

	31
	26100 Sapator
	5,28
	
	
	

	32
	20000001 Specialist montare gips carton
	18,98
	
	
	

	33
	12700 Sudor electric
	2,00
	
	
	

	34
	60141 Tamplar
	10,84
	
	
	

	35
	20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie
	4,48
	
	
	

	36
	60100 Timplar
	6,00
	
	
	

	37
	28420 Tinichigiu sant
	1,68
	
	
	

	38
	31000 Zidar
	75,45
	
	
	

	39
	31110 Zugrav vopsitor
	118,89
	
	
	

	
	Total ore manopera:
	
	983,51
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	Pag 55
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	0
	1
	2
	3
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	5

	
	Valoare directa
	lei
	
	
	

	
	Recapitulatie
	lei
	
	
	

	
	TOTAL
	lei
	
	
	

	
	TOTAL
	euro
	
	
	

	

	Executant,


Director General,
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OBIECTIV:	Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7
Beneficiar:	MUNICIPIUL TIMISOARA
Proiectant:		
Executant:		

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

	
Nr. crt.
	

Denumirea utilajului de constructii
	
Ore de functionar e
	Tariful unitar (exclusiv TVA)
-lei/ora-
	Valoarea (exclusiv TVA)
-lei-

	0
	1
	2
	3
	4 = 2 x 3

	1
	7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf
	1,50
	
	

	2
	4802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta tensiune pe auto 3t
	1,20
	
	

	3
	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t
	0,30
	
	

	4
	4806 Autolaborator tip lm3 auto 5t pt verif.centrale si statii elect.
	0,74
	
	

	5
	6775 Automacara 12,5tf
	0,24
	
	

	6
	1101 Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb
	0,25
	
	

	7
	3703 Betoniera cu cadere libera actonata cu motor termic 101-250l
	0,19
	
	

	8
	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw
	1,93
	
	

	9
	1124 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 1schimb
	0,09
	
	

	10
	3553 Buldozer pe senile 65-80CP
	0,03
	
	

	11
	3710 Centrala de beton semiautomatizata 21-40mc/ora
	0,09
	
	

	12
	20000063 Cleste V-A pentru masurarea curentilor de mers în gol si sarcina motor
	1,20
	
	

	13
	3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica )15-28kw
	0,10
	
	

	14
	6702 Macara de fereastra 0,15tf
	0,80
	
	

	15
	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm
	4,00
	
	

	16
	20000001 Utilaj de ridicat
	0,25
	
	

	17
	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj
	0,24
	
	

	18
	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw
	3,80
	
	

	
	Total ore utilaje:
	
	16,94
	

	
	Valoare directa
	lei
	
	

	
	Recapitulatie
	lei
	
	

	
	TOTAL
	lei
	
	

	
	TOTAL
	euro
	
	

	

	Executant,


Director General,
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OBIECTIV:	Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7
Beneficiar:	MUNICIPIUL TIMISOARA
Proiectant:		
Executant:		

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

	

Nr. crt.
	

Tipul de transport
	
Tone tran-sportate
	
Km par-cursi
	
Ore de functio-nare
	Tariful unitar (exclusiv TVA)
-lei/tona/km
-
	
Valoarea (exclusiv TVA)
-lei-

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 2 x 3 x 5

	Transport rutier

	1
	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.
	26,05
	25,00
	0,50
	
	

	
	Valoare directa
	
	lei
	

	
	Recapitulatie
	
	lei
	

	
	TOTAL
	
	lei
	

	
	TOTAL
	
	euro
	

	

	Executant,


Director General,
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