Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

“REABILITARE CLĂDIRE  PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE  ”– documentaţie tehnico economică elaborată de către S.C. ZAM GRUP S.R.L., în cadrul  contractului de prestare de servicii nr.  87/24.05.2011
VALOAREA TOTALĂ  A  PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) :  
            2.995.213,20 lei
din care:  C + M  (T.V.A. inclusă) :                                           
 
            2.042.444,96 lei 

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): 

- Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat) 
              2.369.090,14 lei


- Buget local



     
                                                       48.348,78 lei
STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile 






                        2.417.438,92 lei
Costuri neeligibile 





     
                              2.200,00 lei
TVA
 din care:






              575.574,28  lei
TVA cheltuieli eligibile




              575.046,28  lei

TVA cheltuieli neeligibile



                                528,00lei 

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)




           2.995.213,20lei
Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile):                          50.548,78  lei(fara TVA)
Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 
                                        48.348,78  lei
Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA:                                         2.200,00  lei
Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată:           

                       2.369.090,14  lei


Sumă totală(cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara:
50.548,78 + 575.574,28 (TVA aferentă proiectului) + 2.369.090,14 (avans execuţie)  =  2.995.213,20 lei
TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

PERIOADA DE REALIZARE: 6 luni 
DATE TEHNICE :   
	· Regim de înălţime:
	                        P+M -max
	

	· Hmin. atic:
	                               3,50 m
	de la cota +0.00

	· Hmax. atic:
	                 8,10 m
	de la cota +0.00

	· Suprafaţa terenului
	1.379 mp
	

	· Suprafata construită la sol:
	Scons ex.=693,12 mp

Scons pr. =689,45 mp

Scons provizoriu =35,91 mp
	P.O.T.ex.=50,2%

P.O.T.pr.=49,9%

	· Suprafaţa desfăşurată:
	Sdesf ex.=735,40 mp 

Sdesf pr.= 1340,39 mp

Sdesf. provizoriu =71,82 mp
	C.U.T.ex. = 0.533

C.U.T.pr. = 0.972

	· Suprafaţa utilă totală 

     (rezultata):
	1117,54 mp
	


	SPATII

(denumire)
	Suprafaţa [mp]
	%

	Circulaţii
	308,67
	27,62

	Săli de activităţi
	509,87
	45,62

	Oficii pentru activităţi
	22,84
	2,04

	Cabinete
	117,90
	10,54

	Birouri
	17,05
	1,53

	Chicinete şi oficii
	5,82
	0,53

	Grupuri sanitare şi vestiare
	84,38
	7,55

	Ateliere
	17,50
	1,56

	Spaţii tehnice
	8,44
	0,76

	Depozitări
	25,07
	2,25

	SUPRAFAŢA 

TOTALĂ UTILĂ = 
	1117,54
	100%


LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE:   

· consolidarea structurii de rezistenţă, reabilitarea termica a anvelopei clădirii, igienizarea subsolului, recompartimentarea funcţională, reconditionarea tâmplăriei exterioare şi interioare, refacerea finisajelor clădirii, refacerea sistematizării exterioare, refacerea instalaţiilor clădirii – sanitare, încălzire, incendiu, electrice
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