Anexa 1 la HCLMT nr.__________________


 INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI   FAZA D.A.L.I. +PT

DENUMIRE PROIECT” Refunctionalizare cladire din functiune de spital de dermatologie in cladire cu   functiune de spatiu multicultural”

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, str. Marasesti, nr.5 

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1

NUMĂR PROIECT			164/2015

Principalii indicatori tehnico-economici  ai investitiei ” Refunctionalizare cladire din functiune de spital de dermatologie in cladire cu   functiune de spatiu multicultural”
– COMPONENTA PROPUSA SPRE FINANTARE POR 2014-2020
DATE TEHNICE				
Anul construirii				anul inceperii constructiei  aprox 1700
                                                                        anul finalizarii constructiei finalizat aprox 1889
Imobilul este datat din 1754-1757, refacut in secolul XIX si este inregistrat cod LMI TM-II-m-A-06149.
Regim de inălţime
1. Corpul A: 
· Regim de inaltime ;D+P+1E+pod
· Dimensiuni generale L=60,946 m, l= 11,622 m  
· Orientare P:;axa longitudinala Nord –SUD –partial si Est-Vest       

2 .        Corpul B : 
· Regim de inaltime ;Steh+P+1E+Pod
· Dimensiuni generale L=31,45 m ,l=10,29 m 
· Orientare :partial pe pe axa longitudinala Nord –Sud;partial pe  axa transversala Est-Vest

3 .        Corpul C : 
· Regim de inaltime ;Steh+P+Pod
· Dimensiuni generale L=26,71 m ,l1=9,37 m,l2=14,02 m 
· Orientare :partial pe pe axa longitudinala Nord –Sud;partial pe  axa transversala Est-Vest

 4 .        Corpul D : 
Nu face obiectul acestei documentatii DALI/PT

5.        Corpul E : 
Nota: Datorita starii avansate de degradare la nivel structural  prezentul proiect propune demolarea acestui corp de cladire,exceptand demisolul propus pentru pastrare cu rol arheologic.

Entitati ce vor utiliza constructia:
· Muzeul Cetatii Timisoara 
· Centrul cultural francez 
· Centrul cultural german
· Centrul cultural polivalent
				
Suprafaţa construită desfăşurată		  6 036  mp
Aria utilă totală				  5  130  mp
Sistemul constructiv				  zidarie de caramida arsa si sarpanta din lemn

Indicatori valorici:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general: 

 18 315,124  mii lei fara TVA, respectiv 4 134,339 mii euro fara TVA, la cursul euro  conform Ghid Solicitant POR 2014-2020,  1 euro= 4,430 lei 

21952,793  mii lei inclusiv TVA, respectiv 4955,484  mii euro inclusiv  TVA, la cursul euro  conform Ghid Solicitant POR 2014-2020,  1 euro= 4,430 lei

din care   valoarea totala a investitiei C+M:    
11 525,116  mii lei fara TVA, respectiv  2601,606  mii euro fara TVA, la cursul euro conform Ghid Solicitant POR 2014-2020, 1 euro= 4,430 lei

13 830,140  mii lei inclusiv TVA 20%,  respectiv  3121,928 mii euro inclusiv TVA,  la cursul euro  conform Ghid Solicitant POR 2014-2020, 1euro= 4,430 lei

Durata de realizare a investitiei: 24 luni.


Beneficiar,                                                                Proiectant,
Biroul Sport-Cultura,	SC Arhitext SRL,
Mihai Costa	arh. Ionel-Petru Pop
