ANEXA la HCL nr……………………

,,Reabilitare conducte apă şi branşamente zona Fabric ”
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Valoarea totală a investiţiei (fără TVA):                   7.411.993 lei  /1.732.954 Euro 

Construcţii-montaj (fără TVA): 

            6.417.774  lei / 1.500.497 Euro
Eşaluarea investiţiei  în lei :

    

Anul I 



             

  7.411.993 lei  /1.732.954 Euro
Durata de realizare a investiţiei: 


 6 luni

Capacităţi realizate :

-Conductă de apă  din tuburi PE-HD,  

L =  3.489m, De125x11,4mm









L =  1.274m, De160x14,6mm








L =  516m, De225x20,5mm








L =  941m, , De315x2,7mm








Q =  18 dmc / sec

-Branşamente de apă din PE-HD, PN10,PE80-349 buc
L = 4.195m, De 32x3,0 mm











 De 40x3,7 mm











 De 63x5,8 mm
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